|  |
| --- |
| ***Պ Ա Ր Տ Ա Դ Ի Ր Պ Ա Յ Մ Ա Ն*** |
| ***1. Հավելված 4.1-ը ներկայացնել գնային առաջարկի հետ zip ֆայլի տեսքով:  2. Եթե մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքատեսակը ունի եվրասիական   տնտեսական միության անդամ երկրների արտադրություն, ապա մասնակիցը 4-րդ   և 4.1 հավելվածների հետ մեկտեղ ներկայացնում է նաև 4.2 հավելվածը:  3. Armeps.am համակարգում գնյին առաջարկը լրացնել ինքնարժեք + շահույթ   ընդհանուր գումարով (առանց ԱԱՀ-ի):*** |

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ապրանքի անվանում** | **Տեխ. բնութագիր** |
| 1 | Մալուխ համակարգչի | UTP cable 6 level |
| 2 | Պլանշետային համակարգիչներ | Samsung Galaxy note 10.1, 2014 edition կամ համարժեքը, չափսերը՝ 243.1 մմ /Լ/, 171.4 մմ/Բ/, 7.9մմ/Խ/, լուծաչափը՝ 2560x1600 կետայնությամբ, գույնը՝ սև, անկյունագիծը՝ 10.1”, գույների խորությունը՝ 16մլն գունային երանգներ, 3G, հեղուկբյուրեղային էկրանով, հիշողությունը՝ 32GB, WI-FI, պատյան-ստեղնաշարով: |
| 3 | Համակարգիչ ամբողջը մեկում | Monitor - LED Monitor ACER V206HQL:  Motherboard - Asus B75M-A, Chipset-Intel® B75, Formfaktor: MicroATX, Connector Type: Socket LGA 1155, Support Memory: 2 x DDR3 DIMM Max 16GB; Number of Channels - 2, External connectors: 1 x PS/2 keyboard, 1 x PS/2 mouse, 1 x VGA,  1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x audio; CPU Cooler LGA Intel® 1155 Original:  Central Processing Unit - Intel® Pentium Core i5 3330, 3.20 GHz LGA 1155, Intel® Smart Cache - 6MB, Lithography - 22 nm, Processor Graphics - Intel® HD Graphics 2500, Graphics Base Frequency 650 MHz:  Hard Disk Drive - Seagate 500GB Sata 3:  Random Access Memory - Kingston DDR3 4Gb 1600Mhz:  Digital Versatile Disc - DVD-RW 22X:  Keyboard - Genius KB120, USB, Black:  Mouse - Genius NS110X USB:  Case - JNC ATX RJA, Speaker՝ Genius, 4W կամ համարժեքը: |
| 4 | Սկաներ համակարգչի համար, մեխանիկական | Մեխանիկական, հիշողությունը մինչև 32 Գբ, USB միացման լար,հոսանքին միացման լար, լուծաչափը` 300/600 dpi,եզրաչափքերը` 258х32,9х30,7մմ: |
| 5 | Լազերային տպիչներ | Canon LBP 2900, 3000, HP LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 3015, 3020, 3050, M1005, թղթի ֆորմատը՝ A4 /210x297/, սև, սպիտակ, լազերային, քարթրիջի ռեսուրսը՝ 2000 էջ, օպերացիոն համակարգը՝ Windows 98/ME/2000/Server 2003/XP/Vista Linux, տպման արագությունը՝ 12էջ րոպեում, լուծաչափը՝ 600x600dpi,առաջին էջի տպման արագությունը՝ 9վրկ, մուտքի սկուտեղը՝ 150էջ, ելքի սկուտեղը՝ 100էջ, պրցեսորի տեսակը՝ SCoA, օպերացիոն համակարգի հիշողության ծավալը՝ 2MB, USB 2.0, USB միացման լար,հոսանքին միացման լար, չափսերը՝ 369.8x250.5x216.7մմ, քաշը՝ 5.7կգ, քարթրիջինը՝ 700գ, քարթրիջի տեսակը՝ Canon /303, 703/, քարթրիջի համատեղելիությունը՝ HP LJ /Q2612A/, 1010, 1012, 1015, 1018, 3015, 3020, 3050, M1005, էներգիայի պահանջը՝ տպման ժամանակ՝ 259bt, տաքացման արագությունը՝ 10վրկ կամ համարժեքը: |
| 6 | Լազերային տպիչներ | Canon LBP 2900, 3000, HP LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 3015, 3020, 3050, M1005, թղթի ֆորմատը՝ A4 /210x297/, սև, սպիտակ, լազերային, քարթրիջի ռեսուրսը՝ 2000 էջ, օպերացիոն համակարգը՝ Windows 98/ME/2000/Server 2003/XP/Vista Linux, տպման արագությունը՝ 12էջ րոպեում, լուծաչափը՝ 600x600dpi,առաջին էջի տպման արագությունը՝ 9վրկ, մուտքի սկուտեղը՝ 150էջ, ելքի սկուտեղը՝ 100էջ, պրցեսորի տեսակը՝ SCoA, օպերացիոն համակարգի հիշողության ծավալը՝ 2MB, USB 2.0, USB միացման լար,հոսանքին միացման լար, չափսերը՝ 369.8x250.5x216.7մմ, քաշը՝ 5.7կգ, քարթրիջինը՝ 700գ, քարթրիջի տեսակը՝ Canon /303, 703/, քարթրիջի համատեղելիությունը՝ HP LJ /Q2612A/, 1010, 1012, 1015, 1018, 3015, 3020, 3050, M1005, էներգիայի պահանջը՝ տպման ժամանակ՝ 259bt, տաքացման արագությունը՝ 10վրկ կամ համարժեքը: |
| 7 | Ֆլեշ հիշողություն, 32 Gb | USB ինտերֆեյսը` USB 2.3, 32ԳԲ |
| 8 | Տպիչ սարք, A4, բազմաֆունկցիոնալ, / 18էջ /րոպե արագությամբ/ | HP LJ 3050. թղթի ֆորմատը՝ A4 /210x297/, սև, սպիտակ, լազերային, քարթրիջի ռեսուրսը՝ 2000 էջ, տպման արագությունը՝ 18էջ րոպեում, լուծաչափը՝ 1200x1200dpi,առաջին էջի տպման արագությունը՝ 9վրկ, մուտքի սկուտեղը՝ 150էջ, ելքի սկուտեղը՝ 100էջ, օպերացիոն համակարգի հիշողության ծավալը՝ 64MB, USB 2.0-TYPE B, հեռախոսային կապ-RJ-11, USB միացման լար,հոսանքին միացման լար, չափսերը՝ 42.9x45.9x44.3սմ, քարթրիջի տեսակը՝ Canon /303, 703/, քարթրիջի համատեղելիությունը՝ HP LJ /Q2612A/, 1010, 1012, 1015, 1018, 3015, 3020, 3050, M1005, էներգիայի պահանջը՝ տպման ժամանակ՝ 259bt, տաքացման արագությունը՝ 10վրկ կամ համարժեքը: |
| 9 | Անխափան սնուցման աղբյուր | 1000 VA, 50-60Hz, 220V, չափսերը՝ 45.5 x 40 x 23.5սմ, աշխատանքի տևողությունը կախված մարտկոցներից՝ 10-30 րոպե: |
| 10 | Անխափան սնուցման աղբյուր | 1000 VA, 50-60Hz, 220V, չափսերը՝ 45.5 x 40 x 23.5սմ, աշխատանքի տևողությունը կախված մարտկոցներից՝ 10-30 րոպե: |
| 11 | Ցանցային բաժանարար | Պորտեր: Min. 8 x 10/100/1000 Մբիթ/վ Gigabit Ethernet  RAM: Min. 2 GB  Ինտերֆեյսի առանձնահատկությունները: [միացում (գծերի միացում (ագրեգացիա)),](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bonding)  կամրջի հատկություն ([Bridging](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge)), [VRRP (Բարձր հասանելիություն)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VRRP)  VPN: [Virtual Lan Network (VLAN)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN), [IP Անվտանգություն (Ipsec)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/IPsec), [Ethernet IP-ի միջոցով (EoIP)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/EoIP), [GRE թունել](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Gre), [IPIP թունել](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/IPIP), [PPPoE](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPPoE), [PPTP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPTP), [L2TP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/L2TP), [SSTP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/SSTP), [Բաց VPN](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/OVPN)  Ներկառուցված սնուցում (источник питания)  Ձևը: Rack-mountable  Երաշխիք : 1 տարի |
| 12 | Ցանցային բաժանարար | Պորտեր: Min. 5 x 10/100/1000 Մբիթ/վ Gigabit Ethernet  RAM: Min. 2 GB  Ինտերֆեյսի առանձնահատկությունները: [միացում (գծերի միացում (ագրեգացիա)),](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bonding)  կամրջի հատկություն ([Bridging](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge)), [VRRP (Բարձր հասանելիություն)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VRRP)  VPN: [Virtual Lan Network (VLAN)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN), [IP Անվտանգություն (Ipsec)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/IPsec), [Ethernet IP-ի միջոցով (EoIP)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/EoIP), [GRE թունել](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Gre), [IPIP թունել](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/IPIP), [PPPoE](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPPoE), [PPTP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPTP), [L2TP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/L2TP), [SSTP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/SSTP), [Բաց VPN](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/OVPN)  Ներկառուցված սնուցում (источник питания)  Ձևը: Rack-mountable  Երաշխիք : 1 տարի |
| 13 | Ցանցային բաժանարար | Պորտեր: Min. 24 x 10/100/1000 Մբիթ/վ Gigabit Ethernet  RAM: Min. 2 GB  Ինտերֆեյսի առանձնահատկությունները: [միացում (գծերի միացում (ագրեգացիա)),](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bonding)  կամրջի հատկություն ([Bridging](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge)), [VRRP (Բարձր հասանելիություն)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VRRP)  VPN: [Virtual Lan Network (VLAN)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN), [IP Անվտանգություն (Ipsec)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/IPsec), [Ethernet IP-ի միջոցով (EoIP)](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/EoIP), [GRE թունել](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Gre), [IPIP թունել](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/IPIP), [PPPoE](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPPoE), [PPTP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPTP), [L2TP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/L2TP), [SSTP](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/SSTP), [Բաց VPN](http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/OVPN)  Ներկառուցված սնուցում (источник питания)  Ձևը: Rack-mountable  Երաշխիք : 1 տարի |
| 14 | Մկնիկ համակարգչային լարով | Genius, USB ֆիրմայի: |
| 15 | Համակարգչային ստեղնաշար | Genius, USB ֆիրմայի: |
| 16 | Սեղանի համակարգիչներ | Monitor - LED Monitor ACER V206HQL:  Motherboard - Asus B75M-A, Chipset-Intel® B75, Formfaktor: MicroATX, Connector Type: Socket LGA 1155, Support Memory: 2 x DDR3 DIMM Max 16GB; Number of Channels - 2, External connectors: 1 x PS/2 keyboard, 1 x PS/2 mouse, 1 x VGA,  1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x audio; CPU Cooler LGA Intel® 1155 Original:  Central Processing Unit - Intel® Pentium Core i5 3330, 3.20 GHz LGA 1155, Intel® Smart Cache - 6MB, Lithography - 22 nm, Processor Graphics - Intel® HD Graphics 2500, Graphics Base Frequency 650 MHz:  Hard Disk Drive - Seagate 500GB Sata 3:  Random Access Memory - Kingston DDR3 4Gb 1600Mhz:  Digital Versatile Disc - DVD-RW 22X:  Keyboard - Genius KB120, USB, Black:  Mouse - Genius NS110X USB:  Case - JNC ATX RJA, Speaker՝ Genius, 4W կամ համարժեքը: |
| 17 | Լազերային տպիչներ | Canon LBP 2900, 3000, HP LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 3015, 3020, 3050, M1005, թղթի ֆորմատը՝ A4 /210x297/, սև, սպիտակ, լազերային, քարթրիջի ռեսուրսը՝ 2000 էջ, օպերացիոն համակարգը՝ Windows 98/ME/2000/Server 2003/XP/Vista Linux, տպման արագությունը՝ 12էջ րոպեում, լուծաչափը՝ 600x600dpi,առաջին էջի տպման արագությունը՝ 9վրկ, մուտքի սկուտեղը՝ 150էջ, ելքի սկուտեղը՝ 100էջ, պրցեսորի տեսակը՝ SCoA, օպերացիոն համակարգի հիշողության ծավալը՝ 2MB, USB 2.0, USB միացման լար,հոսանքին միացման լար, չափսերը՝ 369.8x250.5x216.7մմ, քաշը՝ 5.7կգ, քարթրիջինը՝ 700գ, քարթրիջի տեսակը՝ Canon /303, 703/, քարթրիջի համատեղելիությունը՝ HP LJ /Q2612A/, 1010, 1012, 1015, 1018, 3015, 3020, 3050, M1005, էներգիայի պահանջը՝ տպման ժամանակ՝ 259bt, տաքացման արագությունը՝ 10վրկ կամ համարժեքը: |
| 18 | Անխափան սնուցման աղբյուր | 1000 VA, 50-60Hz, 220V, չափսերը՝ 45.5 x 40 x 23.5սմ, աշխատանքի տևողությունը կախված մարտկոցներից՝ 10-30 րոպե: |
| 19 | Սկաներ համակարգչի համար, մեխանիկական | Մեխանիկական, հիշողությունը մինչև 32 Գբ, USB միացման լար,հոսանքին միացման լար, լուծաչափը` 300/600 dpi,եզրաչափքերը` 258х32,9х30,7մմ: |
| 20 | Ֆլեշ հիշողություն, 32 Gb | USB ինտերֆեյսը` USB 2.3, 32ԳԲ |
| 21 | Սեղանի համակարգիչներ | Պրոցեսոր (Processor)  Intel Core i5 GHz  Սնուցման աղբյուր «power supply»  400-450W<իրական>  Օպերատիվ հիշողություն (RAM)  4GB RAM 2 X 2Gb DDR3  Ցանցային քարտ  10/100/1000 մբթ  Կոշտ սկավառակ (HDD)  1TB Sata3 7200rpm  Ստեղնաշար (Keyboard)  êï»ÕÝ³ß³ñ USB ï»ë³ÏÇ ÇÝï»ñý»Ûëáí  ØÏÝÇÏ (Mouse)  È³½»ñ³ÛÇÝ ÙÏÝÇÏ USB ï»ë³ÏÇ ÇÝï»ñý»Ûëáí ¨ ³ÝÇíáí  Case  Ստանդարտ |
| 22 | Սեղանի համակարգիչներ | Պրոցեսոր (Processor)  Սնուցման աղբյուր «power supply»  Intel Core i5 GHz  400-450W<իրական>  Օպերատիվ հիշողություն (RAM)  4GB RAM 2 X 2Gb DDR3  Ցանցային քարտ  10/100/1000 մբթ  Կոշտ սկավառակ (HDD)  1TB Sata3 7200rpm  Ստեղնաշար (Keyboard)  êï»ÕÝ³ß³ñ USB ï»ë³ÏÇ ÇÝï»ñý»Ûëáí  ØÏÝÇÏ (Mouse)  È³½»ñ³ÛÇÝ ÙÏÝÇÏ USB ï»ë³ÏÇ ÇÝï»ñý»Ûëáí ¨ ³ÝÇíáí  Մոնիտոր (LG 19’’ կամ 20’’)  LCD, Wide, +DVI  Case  Ստանդարտ |
| 23 | Թվային էլեկտրոնային գրիչ վահանակով | Վարորդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տրամադրման ժամանակ քաղաքացիների ստորագրությունների թվայնացման համար առաջացել է համապատասխան սարքերի (DIGITISER) ձեռքբերման անհրաժեշտություն թվով 30 հատ:  Սարքը պետք է բաղկացած լինի թվային գրիչից և թվային վահանակից: Վահանակի վրա պետք է առկա լինի դիսփլեյ, որի վրա թվային գրիչով կկատարվի ստորագրման պրացեսը, որն իր հերթին էլ գրաֆիկական տեսքով կարտացոլվի էկրանին: Վահանակի չափերը չպետք է գերազանցեն 200մմ x 200մմ x 30մմ, իսկ էկրանի անկյունագիծը պետք է լինի ոչ պակաս 4 դույմից: Վահանակը պետք է ունենա USB միացման պորտ և համատեղելի լինի Windows XP/7/8 օպերացիոն համակարգերի, ինչպես նաև թվային/էլեկտրոնային սրորագրության համար C++, .Net и Java SDK/APIծրագրային ապահովման հետ:  Թվային ստորագրությունն իրականին առավել նման ստանալու նպատակով թվային գրիչի գլխիկը պետք է ունենա զգայունության առնվազն 500 աստիճան: Գրիչը չպետք է ունենա լարային միացում:  Սարքը պետք է ունենա 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: |
| 24 | Համակարգիչ ամբողջը մեկում | **Monitor** - LED Monitor 20":  **Motherboard** - Asus B75M-V, Chipset - Intel® B75, Formfaktor: MicroATX,  Connector Type: Socket LGA 1155, Support Memory: 2 x DDR3 DIMM Max 16GB; Number of Channels - 2, External connectors: 1 x PS/2 keyboard, 1 x PS/2 mouse, 1 x VGA,  1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x audio; CPU Cooler LGA Intel® 1155 Original:  **Central Processing Unit** - Intel® Pentium Core i5 3330, 3.20 GHz LGA 1155, Intel® Smart Cache - 6MB, Lithography - 22 nm, Processor Graphics - Intel® HD Graphics 2500, Graphics Base Frequency 650 MHz:  **Hard Disk Drive -** Seagate 500GB Sata 3:  **Random Access Memory** - Elixir DDR3 4Gb 1600Mhz:  **Digital Versatile Disc** - DVD-RW 22X:  **Keyboard** - Genius KB120, USB, Black:  **Mouse** - Genius NS110X USB:  **Case** - GF ATX-F18B/ USB 3.0/ HD Audio/ Screwless:  Մատակարարի կողմից տրվում է 1 տարվա երաշխիք: |
| 25 | Լազերային տպիչներ | Լազերային տպիչ HP LaserJet P3015 DN կամ համարժեքը, թղթի ձևաչափը՝ A4, 40 էջ/րոպեում, ավտոմատ երկկողմանի տպագրություն, ցանցային, 128 MB, USB 2.0, ամսակա տպագրման հնարավորությունը մինչև 10000 էջ (նպատակահարմարը՝ 1500-5000 էջ), տպագրման տեխնոլոգիան՝ միագույն լազերային, պրոցեսորի արագագործությունը՝ 540MHc, քարթրիջը՝ HP LJ CE255A:  Անհրաժեշտ է առաջարկվող ապրանքի արտադրողի անունից պատվիրատուին ներկայացնել օրիգինալության հավաստագիր (MAF):  Մատակարարի կողմից տրվում է 1 տարվա երաշխիք: |
| 26 | Մկնիկ, համակարգչային, լարով | Բազմաֆունկցիոնալ մկնիկ USB 2000դպի տեսակի ինտերֆեյսով և անիվով, լազերային, 3 ստեղնով: |
| 27 | Ստեղնաշար, ստանդարտ, 104 կոճակով | Ինտերֆեյս PS/2: |
| 28 | Անխափան սնուցման աղբյուրներ | UPS 650 VA: |
| 29 | Հատուկ փաստաթղթեր կարդացող սարքեր | Անձնագիր կարդացող սարք REGULA 7024.100 կամ համարժեքը:  Լուսային աղբյուրի օպտիկական կարդալու հատկությունները` սպիտակ (դիմային և կողային), ինֆրակարմիր (870 նմ):  Սկանավորվող մակերեսը՝ 128x88 մմ (ամբողջական անձնագրի էջի չափով):  Փաստաթղթի օպտիկական կարդալու հատկությունները՝ կետայնությունը 3Mp/5Mp (MegaPixel), հնարավորությունը՝ Resolution 400ppi/500ppi:  Կադրի չափերը՝ 2048x1536 pixels/ 2592x1944 pixels:  Ոչ կոնտակտային միկրոչիպերի (RFID) կարդալու հատկությունները՝ ստանդարտը ISO 14443, ICAO LDS 1.7, PKI 1.1:  Չիպերի տեսակները՝ A և B:  Տվյալների հասանելիությունը՝ Direct, BAC, ЕАС (Chip and Terminal Authentication, Active and Passive Authentication):  Տեղեկատվության փոխանցման արագությունը՝ մինչև 848 Կբոդ,  Չիպերի հայտնաբերում՝ փաստաթղթի ցանկացած մասում:  Կարդացվող փաստաթղթերի տիպերը՝ ID-1, ID-2, ID-3  Մեքենայական կարդացվող տողի (MRZ) ճանաչում՝ ICAO 9303, ISO IEC 18013 (IDL) ձևաչափերով  RFID չիպերի ճանաչում՝ ISO/IEC 14443-2 (type А and B), ISO/IEC 14443-3 (MIFARE® Classic Protocol), ISO/IEC 14443-4 ձևաչափերով  Համակարգչին միացման ինտերֆեյսը՝ USB 2.0:  Էլեկտրասնուցումը միայն USB աղբյուրից:  Պատկերի ֆորմատները՝ BMP, JPEG, JP2, PNG, TIFF:  Մատակարարի կողմից տրվում է 1 տարվա երաշխիք: |
| 30 | Հեռախոսային սարքեր | Թվային հեռախոսի սարք լարով, 500W: Պարտադիր պայման՝ հեռախոսները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: |
| 31 | Տպագրական սարքեր | Օտարերկրացիների համար մուտքի վիզա տպիչ սարք՝ EPSON LQ 690 կամ համարժեքը:  Մատրիցային տպիչ, տեսակը՝ սև ու սպիտակ:  Թղթի առավելագույն չափը՝ մինչև A4:  Տողերի քանակը (Number of columns)՝ 106:  Կետայնությունը (Printing Resolution)՝ 360x180 DPI:  Տպագրվող թղթի հաստությունը՝ 0.07-0.52մմ:  Քարթրիջի տպագրման հնարավորությունը՝ նվազագույնը 10000000 սիմվոլ:  Ինտերֆեյսը՝ USB 2.0 և LPT:  Ասեղների քանակը՝ 24 հատ:  Շարքերի քանակը՝ 1 շարք:  Պատճենների առավելագույն քանակը (օրիգինալ+պատճեն)՝ 7 հատ:  Կրիչի հաստության կարգավորումը՝ ձեռքով:  Ճակատային մուտքի և ելքի առկայություն:  Տպագրման արագությունը՝ (High speed draft, 10 cpi) նշան/վայրկ – 440:  Տպագրման արագությունը՝ (High speed draft, 12 cpi) նշան/վայրկ – 529:  Տպագրման արագությունը՝ (Draft, 10 cpi) նշան/վայրկ – 330:  Տպագրման արագությունը՝ (Draft, 12 cpi) նշան/վայրկ – 396:  Տպագրման արագությունը՝ (Near letter quality, 10 cpi) նշան/վայրկ – 110:  Տպագրման արագությունը՝ (Near letter quality, 12 cpi) նշան/վայրկ – 132:  10 cpi-ի դեպքում սյունակների քանակը՝ 106:  Հիշողության բուֆերի մեծությունը՝ 128KB:  Աշխատանքի միջին տևողությունը (MTBF)` 20000 ժամ:  Տպագրող գլխիկի հնարավորությունը (ասեղային միավոր)` նվազագույնը 400մլն:  Մատակարարի կողմից տրվում է 1 տարվա երաշխիք: |
| 32 | Տպագրական սարքերի մասեր և պարագաներ | Diletta 500i տպիչ սարքի Canon QC1-0172-000 տակդիր |
| 33 | Տպագրական սարքերի մասեր և պարագաներ | Diletta 500i տպիչ սարքի Canon QC1-0173-000 տակդիր |
| 34 | Տպագրական սարքերի մասեր և պարագաներ | Diletta տպիչ սարք»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë¨ ·áõÛÝÇ Ñ³Ù³ñ (black )-640 խողովակածայրքիթ, յութաքանչյուր գույնի համար (cyan,magenta, yellow) 1280 խողովակածայրքիթ տպիչ գլխիկ |