ՀԱՅՏ

Իջևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով շինարարական գնման

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ |  | | | | | |
| ²Ýí³ÝáõÙÁ | Ապրանքատեսակի  նկարագիրը | | Ð³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ |  |
| 1 | Ցեմենտ |  | | Մ 400 մակնիշի | կգ | 384 |
| 2 | Խողովակ d=50մմ |  | | Պողպատյա խողավակ | մ | 80 |
| 3 | Փայտե չորսվակ |  | | Բնական փայտից պատրաստված, որակյալ, տարբեր չափերի դետալներ | գծմ | 220 |
| 4 | Տախտակ | Փայտե կոնստրուկցիաներ | | Նախատեսվում է շինարարական աշխատանքների կատարման համար 3սմ հաստության, 20սմ լայնության, 2 մ երկարության չափերի լորենի տեսակի: | խմ | 4 |
| 5 | Ներկագլանակ | Ներկարարական  աշխատանքների համար | | Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե պոչով, բնական և արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 20 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի, ըստԳՕՍՏ 10831-87 | հատ | 10 |
| 6 | Վրձին | Ներկարարական  աշխատանքներ կատարելու  համար | | Վրձին ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար տարբեր տիպերի ԿՌ, ԿՌՍ, ԿՌՕ, ԿՊ, ԿՄ, ԿՄԱ, ԿՖ, ԿՖԿ (KP, KPC, KPO, Խկ, ԽԾ, ԽԾԸ, ԽՂ,  ԽՂԽ) Ներկող մասի երկարությունը 15 սմ, փայտե  բռնակով համաձայն ԳՕՍՏ 10597-87 | հատ | 12 |
| 7 | Լուծիչ 0,5լ |  | | Նախատեսված է ցելյուլոզիկ էմալներ լուծելու և այլ տեսակի լաքապատման աշխատանքների համար: Պահպանման ժամկետը մեկ տարի: | 0,5լ | 25 |
| 8 | Պտուտակ |  | | Նախատեսվում է փայտե չորսվակների և տախտակների հետ կապված աշխատանքների իրականացման համար | հատ | 500 |
| 9 | Մեխ | Շինարարական | | 80մմ չափսի, ԳՕՍՏ 4028-63 | կգ | 10 |
| 10 | Նիտրոներկ |  | | Նախատեսված է մետաղյա կոնստրուկցիաների ներկման աշխատանքների համար սև, դարչնագույն և մոխրագույն երանգների | կգ | 40 |
| 11 | Յուղաներկ |  | | Կախված բաղադրության մեջ մտնող թաղանթագոյացնող նյութից յուղաներկերը բաժանվում են. ցինկի շպար, լիթոպոնային շպար, գունավոր ներկեր, երկաթի սուսրի, մումիայի, օքրա։ Նախատեսված է մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3- 4 մածուցիկաչափի (20±0,5) °C, 65-160 վ, կարմիր, կանաչ, կապույթ և դարչնագույն երանգների, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթա-վորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71, Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3- 4 մածուցիկաչափի (20±0,5) °C, 65-160 վ, տարբեր երանգների, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71 , | կգ | 10 |
| Վճարումները պետք է կատարվեն ապրանքը ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում | | | | | | |
| Ø³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÁ ¨ í³ÛñÁ | | | Պ³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõց ûñí³ÝÇó ÙÇÝã¨ 2014Ã. սեպտեմբերի 30-Á:  ²åñ³ÝùÁ å»ïù ¿ Ù³ï³Ï³ñ³ñíÇ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Երևանյան 6 | | | |