| ***N*** | ***Անվանումը և տեխնիակական պարամետրերը*** | ***Տրամա-գիծը***  ***մմ*** | ***Չափ-ման միավորը*** | ***Քանա-կը*** | ***Ծանոթու-թյուն*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ջրամատակարարման համակարգ |  |  |  |  |
| *1* | *Մետաղապլաստե խողովակ* | *50* | *գծմ.* | *2* |  |
| *2* | *Մետաղապլաստե խողովակ* | *40* | *գծմ.* | *42* |  |
| *3* | *Մետաղապլաստե խողովակ* | *32* | *գծմ.* | *6* |  |
| *4* | *Մետաղապլաստե խողովակ* | *25* | *գծմ.* | *223* |  |
| *5* | *Մետաղապլաստե խողովակ* | *20* | *գծմ.* | *242* |  |
| *6* | *Խողովակները պատերին ամրացման խամութներ* |  |  |  | *Քանակը ճշտել մոնտաժային աշխատանքներն իրականացնելիս* |
| *7* | *Գնդային փական* | *32* | *հատ* | *2* |  |
| *8* | *Գնդային փական* | *25* | *հատ* | *8* |  |
| *9* | *Գնդային փական* | *20* | *հատ* | *8* |  |
| *10* | *Գնդային փական* | *15* | *հատ* | *21* |  |
| *11* | *Ճկուն կցորդիչ* | *de32xDN25* | *հատ* | *4* |  |
| *12* | *Ճկուն կցորդիչ* | *De25xDN20* | *հատ* | *16* |  |
| *13* | *Ճկուն կցորդիչ* | *De20xDN15* | *հատ* | *58* |  |
| *14* | *Ճկուն կցորդիչ* | *DN50xDN50* | *հատ* | *1* |  |
| *15* | *Ջրի ֆիլտր* | *DN50* | *հատ* | *1* |  |
| *16* | *Ջրաչափ* | *DN50* | *հատ* | *1* |  |
| *17* | *Փական* | *DN50* | *հատ* | *1* |  |
| *18* | *Անցումային եռաբաշխիչ* | *50X25X50* | *հատ* | *3* |  |
| *19* | *Անցումային եռաբաշխիչ* | *40X20X40* | *հատ* | *7* |  |
| *20* | *Անցումային եռաբաշխիչ* | *40X32X40* | *հատ* | *1* |  |
| *21* | *Անցումային եռաբաշխիչ* | *25X20X25* | *հատ* | *56* |  |
| *22* | *Անցումային եռաբաշխիչ* | *25X32X25* | *հատ* | *2* |  |
| *23* | *Եռաբաշխիչ* | *20* | *հատ* | *19* |  |
| *24* | *Անցում* | *50X40* | *հատ* | *1* |  |
| *25* | *Անցում* | *25X20* | *հատ* | *2* |  |
| *26* | *Արմունկ* | *20÷40* | *հատ* |  | *Քանակը ճշտել մոնտաժային աշխատանքներն իրականացնելիս* |
| *27* | *Խողովակների փորձարկում լվացում, ախտահանում* |  | *գծմ.* | *515* |  |
|  | Սանիտարական սարքեր |  |  |  |  |
| *1* | *Խոհանոցակոնքի մոնտաժում (2 լվացարանատեղով )* |  | *կոմպ* | *1* |  |
| *2* | *Լվացարակոնքի մոնտաժում* |  | *կոմպ* | *22* |  |
| *3* | *Զուգարանակոնքի մոնտաժում, թեք թողարկով, լվացման բաքով* |  | *կոմպ* | *21* |  |
| *4* | *Միզարանի մոնտաժում* |  | *կոմպ* | *9* |  |
| *5* | *Հոսակի մոնտաժում* |  | *կոմպ* | *4* |  |
|  | ***Ջրահեռացման համակարգ*** |  |  |  |  |
| *1* | *Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ* | *150* | *գծմ.* | *2* |  |
| *2* | *Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ* | *110* | *գծմ.* | *78* |  |
| *3* | *Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ* | *50* | *գծմ.* | *55* |  |
| *4* | *Թեք եռաբաշխիչ 45°* | *110x110x110* | *հատ* | *8* |  |
| *5* | *Թեք եռաբաշխիչ 45°* | *110x50x110* | *հատ* | *8* |  |
| *6* | *Եռաբաշխիչ* | *50x50x50* | *հատ* | *39* |  |
| *7* | *Թեք անցումային քառաբաշխիչ 45°* | *110x50x110* | *հատ* | *5* |  |
| *8* | *Անցում* | *110x50* | *հատ* | *4* |  |
| *9* | *Արմունկ* | *110* | *հատ* | *36* |  |
| *10* | *Արմունկ* | *50* | *հատ* | *56* |  |
| *11* | *Մետաղական հովար* | *110* | *հատ* | *1* |  |
| *12* | *Ստուգիչ* | *110* | *հատ* | *2* |  |
| *13* | *Մաքրիչ* | *110* | *հատ* | *4* |  |
| *14* | *Մաքրիչ* | *50* | *հատ* | *2* |  |
| *15* | *Օդափոխության փական* | *110* | *հատ* | *2* |  |
|  | ***Ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |  |  |
| *1* | *Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում* |  | *կոմպ.* | *18* |  |
| *2* | *Լվացարանակոնքի ապամոնտաժում* |  | *կոմպ.* | *18* |  |
| *3* | *Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում* | *50÷110* | *գծմ.* | *60* |  |
| *4* | *Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների ապամոնտաժում* | *20÷50* | *գծմ.* | *87* |  |
| *5* | *Կուտակված շին. աղբի տեղափոխում թափոնատեղ (15կմ)* |  | *տ* | *1.1* |  |

*Ծանոթություն:*

*Աշխատանքային ծավալները փոփոխել շինարարական խմբի լրացուցիչ նախագծի հիման վրա մոնտաժման ժամանակ ծավալները ճշտելուց հետո:*