1) Необходимость прединсталляции лицензионного программного обеспечения на  
все рабочие и мобильные станции: Обязательно  
2)Требования по слотам на материнской плате:  
1xPCI Express 3.0 x16; 1xPCIe 2.0 x16; 1xPCIe 2.0 x1; 1x32-bit PCI 2.3  
и по I/O интерфейсу:  
6 External USB 2.0 ports and 4 External USB 3.0; 1 Serial; 1 RJ-45; 1 VGA;  
2 Display Port; 2 PS/2; 1  FRONT: microphone (stereo, 3.5mm), headphone  
(stereo, 3.5mm); REAR: Line-in (stereo, 3.5mm), line-out (stereo, 3.5mm),  
microphone-in (stereo, 3.5mm).  
подразумевает необходимость полноразмерной (form factor) ATX материнки  
которую невозможно поместить в требуемый Mini Tower.  
Размер кейса  - Mini Tower (MT) или размер который необходима для  
размещения ATX  платы.  
3) On site warranty подразумевает обслуживание в пределах Еревана или по  
всей Армении ? В пределах Еревана  
4) Обязательность цвета silver grey для Мобильного рабочего места. Не  
обязательно  
5) Указание Small в спецификации монитора не соотносится ни с какой моделью  
мониторов, не учитывать?  Не учитывать  
6) Мощность ИБП указана в ваттах а не в стандартных для производителей  
вольт/амперах, пожалуйста укажите в вольт/амперах. Минимум 500 VA  
7) Что подразумевается под многофункциональной консолью контроля ИБП -  
кнопки на самом ИБП или что-то иное?   Подразумевается наличие на ИБП  
цифрового монитора.  
8)  Современные мобильные рабочие места 3-4-го поколения базируются на OS  
WIndows 8,8.1 и 10 и совместимость с 7 версией ограничена. Прошу  
подтвердить необходимость совместимости с Windows 7 или отказаться от этого  
требования.  Совместимость с Windows 7 обязательна.

1) Անհրաժեշտ է արդյոք նախապես տեղադրել լիցենզիոն ծրագրային ապահովումը աշխատատատեղերի ֆիքսված և շարժական սարքավորումների վրա: Պարտադիր է:

2) Մայր պլատայի սլոտերի վերաբերյալ պահանջները՝

1xPCI Express 3.0 x16; 1xPCIe 2.0 x16; 1xPCIe 2.0 x1; 1x32-bit PCI 2.3  
և ըստ:  
6 External USB 2.0 ports and 4 External USB 3.0; 1 Serial; 1 RJ-45; 1 VGA;  
2 Display Port; 2 PS/2; 1  FRONT: microphone (stereo, 3.5mm), headphone  
(stereo, 3.5mm); REAR: Line-in (stereo, 3.5mm), line-out (stereo, 3.5mm),  
microphone-in (stereo, 3.5mm) ինտերֆեյսի ենթադրում է ATX ամբողջական չափսի (form factor) մայր պլատայի անհրաժեշտություն, որը հնարավոր չէ տեղավորել պահանջվող Mini Tower-ում:

Քեյսի չափսը՝ Mini Tower (MT) կամ չափս որն անհրաժեշտ է ATX մայր պլատայի տեղադրման համար:

3) On site warranty ենթադրում է սպասարկում միայն Երևանի տարածքում, թե ամբողջ Հայաստանի: Միայն Երևանի:

4) Շարժական աշխատատեղի համար ապարտադիր է արդյոք silver grey գույնի պահանջը: Պարտադիր չէ:

5) Մոնիտորի մասնագրում Small պարամետրի նշումը չի համապատասխանում մոնիտոների ոչ մի մոդելի հետ, հավի չառնե՞լ: Հաշվի չառնել:

6) ԱՍԱ հզորությունը նշված է վատերով, այլ ոչ թե արտադրողների համար ստանդարտ վոլտ/ամպերով: Խնդրում ենք նշել հզորությունը վոլտ/ամպերով: Նվազագույնը 500 VA :

7) Ի՞նչ է ենթադրում ԱՍԱ կառավարման բազմաֆունկցիոնալ վահանակը: Կոճակների առկայություն ԱՍԱ վրա, թե՞ այլ բան: Ենթադրվում է ԱՍԱ վրա թվային մոնիտորի առկայություն: 8) Ժամանակակից 3-4 սերնդի շարժական աշխատատեղերը հիմվում են OS  
WIndows 8,8.1 և 10-ի վրա և WIndows 7-ի հետ համատեղելիությունը սահմանափակված է: Խնդրում եմ հաստատել WIndows 7-հետ համատեղելիության անհրաժեշտությունը կամ հրաժարվել այդ պահանջից: Windows 7 -ի հետ համատեղելիությունը պարտադիր է: