**ՍՊԻՏԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՐԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ, ՇԱՏՐՎԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ-15/1»**

ք. Սպիտակ << >> << >> 20 թ.

<<Պատվիրատուի անվանումը>>-ը, ի դեմս --------------յանի, որը գործում է <<--------------------------------->> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև` Պատվիրատու), մի կողմից, և << >> ----ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն ---------------ի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև` Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սուրեն Ավետիսյան հրապարակի լուսավորության, շատրվանների և դրանց սպասարկող շինության կառուցման աշխատանքները (այսուհետև` Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան։

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է` 2016 թվականի հուլիսի 31-ը:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2)։

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով։

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6 Լիազորել այլ անձի` Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը` սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`**

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է`**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները[[1]](#footnote-1):

3.4.10 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

**4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

* 1. հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
	2. Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից եռօրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմա­նագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահման­ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանա­գրությունը:

 4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենս­դրու­թյամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրա­տուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

 4.7 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

**5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -------------- (------------------) ՀՀ դրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում`

 1-ին չափաբաժին .............. (.....................) ՀՀ դրամ` որից ---------- (-----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 n-րդ չափաբաժին .............. (.....................) ՀՀ դրամ` որից ---------- (----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։

 5.1.1 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր`\_\_\_\_\_ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է` Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի[[2]](#footnote-2):

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

 5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների` սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով` վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով` վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից։ Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 30.07.2016թ. ` պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ` ժամկետից շուտ։

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է[[3]](#footnote-3).

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով[[4]](#footnote-4)։

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.6 Սույն պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

 8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով։

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Սույն պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում[[5]](#footnote-5):

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները[[6]](#footnote-6):

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ` Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա­վորու­թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Սույն պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**<<Պատվիրատուի հասցեն>><<Պատվիրատուի բանկը>> Հ/Հ ---------------------------------------------------------(ստորագրություն)**Կ.Տ** | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**<<Կապալառուի հասցեն>><<Կապալառուի բանկը>>Հ/Հ -------------------------------------------------------(ստորագրություն)**Կ.Տ** |

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։*

*Հավելված թիվ 1*

*<< >> 20 թ.*

 *կնքված աշխատանքների կատարման*

*թիվ «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1 գնման պայմանագրի*

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ[[7]](#footnote-7)**

|  |
| --- |
|  **ՍՊԻՏԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՒՐԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ, ՇԱՏՐՎԱՆՆԵՐԻ և ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**  |
| **2015 թվականին ենթակա է կատարման** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Հիմնա-վորում | Աշխատանքի անվանումը | Չափ.միավ. | Քա-նակ | 1 միավ.ընդ. արժ.հազ. դր. | Նյութե-րի ար-ժեքըհազ. դր | Ընդհա-նուր արժե-քըհազ. դր. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Տարածքի բարեկարգում** |  |  |  |  |  |
| 1 | 27-176 Գ=0,5 | Բետոնե սալիկների քանդում | 100մ2 | 0,16 |  |  |  |
| 2 | 27-176 | Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում մայթերում առանց արժեքի | 100մ2 | 0,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Արտաքին էլեկտրոլուսավորության հենասյուներ |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-961 | Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի բնահողում | մ3 | 8,10 |  |  |  |
| 4 | 1-1592 | Ավելորդ բնահողի մշակում էքսկավ, բարձելով ա/ինքնաթափին 2-կարգ | 1000 մ3 | 0,0081 |  |  |  |
| 5 | Գ310-5 | Տեղափոխում 5կմ | տն | 12,96 |  |  |  |
| 6 | Շուկա | Բետոն Վ- 12.5 | մ3 | 8,10 |  |  |  |
| 7 | 33-621 | Մետաղե խողովակից հենասյան տեղադրում d159\*4.5 մմ, 0,436\*2.44 | հտ | 25,00 |  |  |  |
| 8 | Շուկա | Անկյունակ 50\*50\*5, L=600մմ | մ | 30,00 |  |  |  |
| 9 | Շուկա | Պողպատե կռածո ձող 20\*20 | մ | 40,00 |  |  |  |
| 10 | Շուկա | Ցանց Փ 1,8, 20\*20մմ | մ2 | 5,00 |  |  |  |
| 11 | Շուկա | Պողպատե կորաձև թիթեղ 3մմ հաստ, | մ2 | 7,500 |  |  |  |
| 12 | Շուկա | Հեղյուսի պտուտակամեխ Փ6 L=12մմ | հտ | 450,00 |  |  |  |
| 13 | Շուկա | Պողպատե օղակաձև թիթեղ 3 մմ հաստ, | մ2 | 1,400 |  |  |  |
| 14 | 15-657 | Մետաղական հենասյուների ներկում ալյումինե փոշիով | 100 մ2 | 0,500 |  |  |  |
| 15 | 17-66 նախ. գներ տեխնոլ. սարքերի  | Մետաղե d159\*4.5մմ խողովակի վրա անցքերի բացում | տեղ | 75,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Մեքենաների կանգառ** |  |  |  |  |  |
| 16 | 27-39 | Բազալտե եզրաքարի քանդում | 100մ | 0,275 |  |  |  |
| 17 | 27-78-1 | Բազալտե եզրաքարի տեղադրում, 300\*150 | մ | 27,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27-176 Գ=0,5 | Բետոնե սալիկների քանդում | 100մ2 | 0,055 |  |  |  |
| 2 | 27-176 | Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում մայթերում առանց արժեքի | 100մ2 | 0,055 |  |  |  |
| 3 | 6-189 | Բետոնե ծաղկանոցների կառուցում V=0,12 մ3\*8 հատ | մ3 | 1,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 27-245 աղ-56-1 տեղ, մասկետ-3 | Ճեմուղու ներկում գծանշում կետագծով 200մմ լայն, | 100մ | 0,200 |  |  |  |
| 5 | 27-245 աղ-56-1 տեղ, մասկետ-3 | Մեքենաների կանգառի ներկում գծանշում կետագծով 150մմ լայն, | 100մ  | 0,175 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Մետաղե նստարաններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Շուկա | Բազալտե կանգնակ 400\*400\*200մմ | հատ | 20,00 |  |  |  |
| 2 | 9-122 կիրարկելի  | Մետաղե նստարանների մոնտաժում | տն | 0,338 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Շուկա | Անկյունակ 50\*50\*5, L= 400մմ, 10հտ | մ | 4,00 |  |  |  |
| 4 | Շուկա | Մետաղե խողովակ, d=50\*30\*2 մ մ | մ | 33,6 |  |  |  |
| 5 | Շուկա | Հեղյուս Փ5, Փ8 | կգ | 2,50 |  |  |  |
| 6 | 15-613 | Մետաղական Էլեմենտների յուղաներկում | 100մ2 | 0,183 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 46-157 | Անցքերի գայլիկոնում 100մմ խորությամբ | 100 անցք | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Արտաքին էլեկտրոլուսավորություն** |  |  |  |  |  |
| 1 | 27-176 Գ=0,5 | Բետոնե սալիկների քանդում | 100մ2 | 0,88 |  |  |  |
| 2 | 27-176 | Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում մայթերում առանց արժեքի | 100 մ2 | 0,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-961 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ3 | 61,60 |  |  |  |
| 4 | 1-969 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով | մ3 | 61,60 |  |  |  |
| 5 | 8-417-1 | Վինեպլաստե խողովակի տեղ. d=32մմ | 100մ | 2,20 |  |  |  |
| 6 | 16-43 | Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=32մմ | մ | 50,00 |  |  |  |
| 7 | 8-141-1 | Մալուխի անցկացում | 100մ | 2,200 |  |  |  |
| 8 | Շուկա | Մալուխ ՎՎԳ 3\*16 մմ2 | մ | 35,0 |  |  |  |
| 9 | Շուկա | Մալուխ ՎՎԳ 2\*10 մմ2 | մ | 197,0 |  |  |  |
| 10 | 8-370-3 | Լուսատուի տեղադրում E27 կոթառով, ներմուծվող ЭМПРА К-250 ИЗУ | հատ | 25,0 |  |  |  |
| 11 | Շուկա | Էկոնոմ լամպ 100վտ, Д Ham E27 | հատ | 50,00 |  |  |  |
| 12 | 8-592-3  | Կերամիկական կոթառ CH-143, E27 | հատ | 50,00 |  |  |  |
| 13 | Շուկա | Ճարմանդ կոթառի տեղակայման համար | հատ | 50,00 |  |  |  |
| 14 | Շուկա | Հեղյուս, մանեկ ճարմանդի տեղադրման համար | կգ | 8,40 |  |  |  |
| 15 | Շուկա | Կլոր ապակի 4մմ հաստ, Փ=159մմ | մ2 | 3,75 |  |  |  |
|  |  | *Կառավարման վահան* |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-526-1 | Կառավարման վահանի տեղադրում /պլաստ, արկղ/ | հտ | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Շուկա | Երկբևեռ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա/ | հտ | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Շուկա | Երկբևեռ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 16Ա/ | հտ | 2,00 |  |  |  |
| 4 | 11-630-6 | Ժամանակի ռելե PZS- 166Ա/ | հտ | 1,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2016 թվականին ենթակա է կատարման**  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   | 1 ÙÇ³í. | ÜÛáõÃ»- | ÀÝ¹Ñ³- |
| NN | ÐÇÙÝ³- | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | ø³- | ÁÝ¹.³ñÅ. | ñÇ ³ñ- | Ýáõñ ³ñ- |
| Á/Ï | íáñáõÙ |   | ÙÇ³í. | Ý³Ï | Ñ³½.¹ñ. | Å»ùÁ | Å»ùÁ |
|   |   |   |   |   |   | Ñ³½.¹ñ. | Ñ³½.¹ñ. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 |
|   |   |  |   |   |   |   |   |
|   |   | ***Հողային աշխատանքներ*** |   |   |   |   |   |
| 1 | 1-1551 | 3- ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í, | 1000Ù3 | 0,035 |   |   |   |
| 2 | 1-961 | 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí | Ù3 | 8,50 |   |   |   |
|   |   | ***Հիմքեր*** |   |   |   |   |   |
| 3 | 8-11-1. | Ê×Ç Ý³Ë³ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ 100ÙÙ | Ù3 | 1,58 |   |   |   |
| 4 | 6-1 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ | Ù3 | 0,31 |   |   |   |
| 5 | 6--20 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙì-7,5µ»ïáÝÇó | Ù3 | 22,90 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 8--27 | ÐÇÙù»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙáí | 100Ù2 | 0,640 |   |   |   |
| 7 | 8--13 | ÐÇÙù»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ ó»Ù/ß³Õ³Ëáí | 100Ù2 | 0,220 |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |   |   |
|   |   | ***Պատեր,ØÇçÝáñÙÝ»ñ*** |   |   |   |   |   |
| 8 | 8--163 | ä³ï»ñÇ ß³ñí³Íù Ï³ÝáÝ,Ó¨Ç ïáõýÇó  | Ù3 | 20,33 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 8--59 | ä³ïÇ ß³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ Փ6 Ա240-Ս | ïÝ | 0,140 |   |   |   |
| 10 | 23-47Վ | ²Ýóù»ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ 300 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ  | 100³Ýóù | 0,600 |   |   |   |
| 11 | 6-86. | Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ ö10 Ա500Ս | ïÝ | 0,0222 |   |   |   |
| 12 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 500ê ¹³ëÇ ö10  | ïÝ |   |   |   |   |
| 13 | 8-140 | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ 10 ëÙ Ñ³ëï. å»Ù½³µÉáÏÇó | Ù3 | 1,80 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | ÞáõÏ³ | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ²-1 ö8 | ïÝ | 0,045 |   |   |   |
| 15 | 15-36 15-59 տեխ. մաս կետ 1.5 | Որմնախ³րիսխի և պատերի երեսապա-տում 30 մմ հաստ.բազալտե սալիկներով 8.2-(0.08\*7), 0.16-(0.005\*7), 12.6-(0.15\*7) | Ù2 | 60,5 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 15-36 15-59 տեխ. մաս կետ 1.5 | Նույնը ,հարթակի ճակատների 8.2-(0.08\*7), 0.16-(0.005\*7), 12.6-(0.15\*7) | Ù2 | 4,20 |   |   |   |
| 17 | ÞáõÏ³ | Պողպատե կեռիկներ և խարսխաձողեր սալիկների երեսապատման համար | տն | 0,076 |   |   |   |
| 18 | ÞáõÏ³ | Ամրանացանց Փ4 Վռ-1,100\*100, սալիկների երեսապատման համար  | տն | 0,127 |   |   |   |
| 19 | 6---79 | Ü»ñ¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Ü¿,Ü¿2 | ïÝ |   |   |   |   |
|   |   | ***Ե/բ Շրջանակ*** |   |   |   |   |   |
| 20 | 6-160 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ»Í³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ ì - 20 µ»ïáÝÇó, ՀՀ-1 | Ù3 | 0,75 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 1 ¹³ëÇ ö 8 | ïÝ | 0,028 |   |   |   |
| 22 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 3 ¹³ëÇ ö 20  | ïÝ | 0,084 |   |   |   |
| 23 | 6-106 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ëÛáõÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ì - 20 µ»ïáÝÇó, ՄՍ-1 | Ù3 | 0,72 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 1 ¹³ëÇ ö8 | ïÝ | 0,0236 |   |   |   |
| 25 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 3 ¹³ëÇ ö18  | ïÝ | 0,0947 |   |   |   |
| 26 | 6-161 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ì - 20 µ»ïáÝÇó, Հ-1,2 | Ù3 | 2,41 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 1 ¹³ëÇ ö8 | ïÝ | 0,0643 |   |   |   |
| 28 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 3 ¹³ëÇ ö18  | ïÝ | 0,1980 |   |   |   |
|   |   |  ***Ծածկ*** |   |   |   |   |   |
| 29 | 6-173 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ Í³ÍÏÇ ë³É»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ì -20 µ»ïáÝÇó  | Ù3 | 10,40 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 3 ¹³ëÇ ö10  | ïÝ | 1,00 |   |   |   |
| 31 | 6-173 | º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ կոնսոլային ë³ÉÇ Ï³éáõóáõÙ ì -20 µ»ïáÝÇó  | Ù3 | 1,15 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | ÞáõÏ³ | ²Ùñ³Ý ² - 3 ¹³ëÇ ö10  | ïÝ | 0,15 |   |   |   |
|   |   | ***Տանիք*** |   |   |   |   |   |
| 33 | 12-299 12-300 | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ 25ÙÙ Ñ³ëï©Բեմահարթակ | 100Ù2 | 0,826 |   |   |   |
| 34 | 11-18 | æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ éáõµ»ñáÇ¹Ç 1 ß»ñï µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáíÏ»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/Բեմահարթակ | 100Ù2 | 0,826 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,826 |   |   |   |
| 36 | 11-221 | Բեմահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով 40մմ հաստ, | Ù2 | 82,60 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ***Հատակներ*** |   |   |   |   |   |
| 37 | 11-221 Գ-0,5 | Հատակի բ³½³Éï» ë³É»ñÇ ù³Ý¹áõÙ  | Ù2 | 0,544 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 25ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,514 |   |   |   |
| 39 | 11-18 | æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ éáõµ»ñáÇ¹Ç 1 ß»ñï µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáíÏ»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/ | 100Ù2 | 0,514 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,514 |   |   |   |
| 41 | 11-135 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ë³ÉÇÏÝ»ñÇó /Ù³ÙÉá·ñ³ÝÇï» ë³É 40\*40 / | 100Ù2 | 0,514 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | 11-135 | Շրիշակների Ï³éáõóáõÙ ë³ÉÇÏÝ»ñÇó /Ù³ÙÉá·ñ³ÝÇï» ë³É 40\*40 / | 100Ù2 | 0,0535 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,030 |   |   |   |
| 44 | 11-18 | æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ éáõµ»ñáÇ¹Ç 1 ß»ñï µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáíÏ»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/ | 100Ù2 | 0,030 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 25ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,030 |   |   |   |
| 46 | 11-135 | Ê»ó»ë³É» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ | 100Ù2 | 0,03 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | 23-77ì | î³ñ³ÍùÇ Ù³ùñáõÙ ßÇÝ, ³ÕµÇó | ïÝ | 4,48 |   |   |   |
| 48 | 23-223ì | ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷Ý  | ïÝ | 4,48 |   |   |   |
| 49 | ¶310-5 | î»Õ³÷áËáõÙ 5 ÏÙ | ïÝ | 4,48 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ***Բացվածքներ*** |   |   |   |   |   |
| 50 | ÞáõÏ³  | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ãµ³óíáÕ/ (ûï³ñ,åñáýÇÉ, ëåÇï³Ï)60 ÙÙ Ñ³ëï,4+4 ³å³Ï»÷³Ã»Ã | Ù2  | 6,18 |   |   |   |
| 51 | ÞáõÏ³ | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ (ûï³ñ»ñÏñÛ³ åñáýÇÉ, ëåÇï³Ï ·áõÛÝ)60ÙÙ | Ù2  | 7,77 |  |   |   |
| 52 | 10-84 | Վերնափեղկի տեղադրում | Ù2 | 0,354 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | 15-564 | Վերնափեղկի ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ | 100 Ù2 | 0,0071 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | 9--34 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | Ù2 | 3,12 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | ÞáõÏ³ | ¸é³Ý ßñç³Ý³Ï ( Ø»ï³Õ³Ï³Ý) | Ù2 | 3,12 |   |   |   |
| 56 | ÞáõÏ³ | ä³ñ³·³ | Ïï | 1,00 |   |   |   |
| 57 | ÞáõÏ³ | ö³Ï³Ý | Ñï | 1,00 |   |   |   |
| 58 | 15-613 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹éÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ | 100 Ù2 | 0,0612 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ***Հարդարում*** |   |   |   |   |   |
| 59 | 15-247-1 | ²é³ëï³ÕÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ | 100 Ù2 | 0,514 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 | 15-246-1 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ | 100 Ù2 | 1,307 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | 15-277-1 | Þ»å»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ | 100 Ù2 | 0,085 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 62 | 15-568 | Þ»å»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ | 100Ù2  | 0,085 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 15-660 | ä³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùëáí µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ /3´1//ÏÇë³÷³ÛÉ | 100 Ù2 | 1,307 |   |   |   |
|   |   | µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ |   |   |   |   |   |
| 64 | 15-661 | ²é³ëï³ÕÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùëáí µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ /3´1//ÏÇë³÷³ÛÉ | 100 Ù2 | 0,514 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 65 | 15-298 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ íñ³ 10\*10 µçÇç-4ÙÙ Ñëï | 100Ù2 | 0,179 |   |   |   |
| 66 | 15-92 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñáí  | 100Ù2 | 0,179 |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 15-308 | Ցոկոլի սվաղում óեմենտա-ցերեզիտային շաղախով , Որմնախ³րիսխ | 100Ù2 | 0,147 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 68 | 34-316 | Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Ù»ï³Õե Ï³ñÏ³ëով և ÷³Ûï» ãáñëáõÝ»ñÇó | 100 Ù2 | 0,03 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 69 | 34-352 | Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ »ñ»ëå³ïáõÙ åÉ³ëïÇÏ³ïáí ëåÇï³Ï,20ëÙ,25ëÙ | 100 Ù2 | 0,03 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 70 | 7-733 | ´³½³Éï» ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ  | Ù | 6,50 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 71 | ÞáõÏ³ | Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇù ãÅ³Ý·áïíáÕ Ù»ï³ÕÇó | Ù | 26,30 |   |   |   |
|   |   | ***Մուտքի աստիճաններ*** |   |   |   |   |   |
| 1 | 46-99 | ´»ïáÝ» Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ | Ù3 | 0,54 |   |   |   |
| 2 | 3-100í | Մուտքի համար բազալտե գլխաքարի քանդում |  ·ÍÙ | 1,50 |   |   |   |
| 3 | 15-36 15-59 տեխ. մաս կետ 1.5 | Քանդած պատերի երեսապատում 30 մմ հաստ.բազալտե սալիկներով 8.2-(0.08\*7), 0.16-(0.005\*7), 12.6-(0.15\*7) | Ù2 | 0,50 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | ÞáõÏ³ | Ամրանացանց Փ4 Վռ-1,100\*100, սալիկների երեսապատման համար  | տն | 0,002 |   |   |   |
| 5 | 6--20 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï³Ï ì-7,5 µ»ïáÝÇó | Ù3 | 0,50 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 6--127 | ´»ïáÝ» ³ëïÇ×³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ ì15 µ»ïáÝÇó 120\*300մմ | Ù3 | 0,17 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,003 |   |   |   |
| 8 | 15-77 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ Ù³ÙÉá·ñ³ÝÇï» ë³É»ñáí | Ù2 | 1,92 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 11-216 | Ð³ñÃ³ÏÇ »ñ»ëå³ïáõÙ Ù³ÙÉá·ñ³ÝÇï» ë³É»ñáí | Ù2 | 0,60 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,010 |   |   |   |
| 11 | 11-221 | Արտաքին կողմից հարթակի երեսա-պատում բազալտե սալերով 40մմ հաստ, | Ù2 | 1,00 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ***Ջրավազանի քանդված հատվածնե-րում հատակների վերականգնում*** |   |   |   |   |   |
| 1 | 46-119 | ò»Ù,Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ | 100Ù2 | 0,655 |   |   |   |
| 2 | 46-77 | Շատրվանի բետոնե հիմքերի քանդում | Ù3 | 31,90 |   |   |   |
| 3 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 25ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,655 |   |   |   |
| 4 | 11-18 | æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ éáõµ»ñáÇ¹Ç 1 ß»ñï µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáíÏ»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/ | 100Ù2 | 0,655 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 11-55 11-56  | ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï.  | 100Ù2 | 0,655 |   |   |   |
| 6 | 11-221 | Ջրավազանի հատակի »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» սալերով 40մմ հաստ, | Ù2 | 65,50 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | 23-77ì | î³ñ³ÍùÇ Ù³ùñáõÙ ßÇÝ, ³ÕµÇó | ïÝ | 63,8 |   |   |   |
| 8 | 1-1593 | ²í»Éáñ¹Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í, µ³ñÓ»Éáí ³/ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ 3-Ï³ñ· | 1000Ù3 | 0,0319 |   |   |   |
| 9 | 23-223ì | ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ  | ïÝ | 63,8 |   |   |   |
| 10 | ¶310-5 | î»Õ³÷áËáõÙ 5 ÏÙ | ïÝ | 63,8 |   |   |   |
| 11 |  | Սպիտակ քաղաքի Ս. Ավետիսյան հրապարակի լուսադինամիկական և գունաերաժշտական շատրվանների մոնտաժում |  |  |  |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**<<Պատվիրատուի հասցեն>><<Պատվիրատուի բանկը>> Հ/Հ ---------------------------------------------------------(ստորագրություն)**Կ.Տ** | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**<<Կապալառուի հասցե>><<Կապալառուի բանկը>>Հ/Հ -------------------------------------------------------(ստորագրություն)**Կ.Տ** |

*Հավելված թիվ 2*

*<< >> 20 թ.*

 *կնքված աշխատանքների կատարման*

*թիվ «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1» գնման պայմանագրի*

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՍՈՒՐԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ, ՇԱՏՐՎԱՆՆԵՐԻ**

**ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**2015թ. ենթակա է կատարման**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակներիանվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |
| Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու պահից | 30.12.2015թ. |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** |  |  |

**2016թ. ենթակա է կատարման**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակներիանվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |
| Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 |  | 01.03.2016թ. | 31.07.2016թ. |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**<<Պատվիրատուի հասցեն>><<Պատվիրատուի բանկը>> Հ/Հ ---------------------------------------------------------(ստորագրություն)**Կ.Տ** | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**<<Կապալառուի հասցեն>><<Կապալառուի բանկը>>Հ/Հ -------------------------------------------------------(ստորագրություն)**Կ.Տ** |

*Հավելված թիվ 3*

*<< >> 20 թ.*

 *կնքված աշխատանքների կատարման*

*թիվ «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1» գնման պայմանագրի*

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

 ՀՀ դրամ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N |  Աշխատանքի անվանումը | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2015 թ.` ըստ ամիսների` ընդ որում |
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս  | օգոստոս | սեպտեմբեր  | հոկտեմբեր |  նոյեմբեր | դեկտեմբեր |  ԸնդամենըՏարի |
| 1 | Սուրեն Ավետիսյան հրապարակի լուսավորության, շատրվանների և դրանց սպասարկող շինության կառուցում | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |

*\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով*

 ՀՀ դրամ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N |  Աշխատանքի անվանումը | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016 թ.` ըստ ամիսների` ընդ որում |
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս  | օգոստոս | սեպտեմբեր  | հոկտեմբեր |  նոյեմբեր | դեկտեմբեր |  ԸնդամենըՏարի |
| 1 | Սուրեն Ավետիսյան հրապարակի լուսավորության, շատրվանների և դրանց սպասարկող շինության կառուցում | 0% | 0% | 35% | 60% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով*

|  |  |
| --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**<<Պատվիրատուի հասցեն>><<Պատվիրատուի բանկը>> Հ/Հ ---------------------------------------------------------(ստորագրություն)**Կ.Տ** | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**<<Կապալառուի հասցեն>><<Կապալառուի բանկը>>Հ/Հ -------------------------------------------------------(ստորագրություն)**Կ.Տ** |

*Հավելված թիվ 4*

*<< >> 20 թ.*

 *կնքված աշխատանքների կատարման*

*թիվ «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1» գնման պայմանագրի*

|  |  |
| --- | --- |
| Պայմանագրի կողմ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_հհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ հվհհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Պատվիրատու\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_հհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_հվհհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

§ ¦ § ¦ 20 Ã.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ. կազմված` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին` կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

*Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները ՝*

|  |  |
| --- | --- |
| N | Կատարված աշխատանքի |
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | կատարման ժամկետը | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

|  |  |
| --- | --- |
| Աշխատանքը հանձնեց  | Աշխատանքն ընդունեց |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ստորագրություն |
|  |  |
|  Կ.Տ.   |   Կ.Տ. |

Հավելված 4.1

<< >> << >> 20 թ. կնքված

N *«ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1» ծածկագրով գնման պայմանագրի*

**ԱԿՏ N**

**պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ**

 Սույնով արձանագրվում է, որ ---------------------ի (այսուհետ` Պատվիրատու) և

 (Պատվիրատուի անունը)

-----------------------------ի (այսուհետ` Կապալառու) միջև 20 թ. ------- -ին կնքված N ------------

 (Կապալառուի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----------- -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

|  |
| --- |
| Աշխատանքի |
| **Անվանումը** | **Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)** | **Չափի միավորը** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

|  |  |
| --- | --- |
| **Հանձնեց** |  **Ընդունեց** |

 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ստորագրություն |

1. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ,ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված` համապատասխան չափաբաժնի գինն է:* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Պայմանագիրն օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:* [↑](#footnote-ref-7)