**Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ (Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ)**

 **ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶àì ÎÜøì²Ì ä**²ÚØ²Ü²¶ðԵՐÆ Ø²êÆÜ

### ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶àì ÀÜÂ²ò²Î²ð¶Æ Ì²ÌÎ²¶ÆðÀª «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/49»

ä³ïíÇñ³ïáõÝ` ÐÐ պաշտպանության Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ք. Երևան, Բագրևանդի 5 Ñ³ëó»áõÙ, ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/49» Í³ÍÏ³·ñáí Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

**(տեխնիկական բնութագիր)**

|  |
| --- |
| **ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ** |
| **Չափա -բաժնի համարը** | **Անվանումը** | **Չափ-ման միա-վորը** | **Քանակը** | **Նախահաշվային գինը** | **Համառոտ նկարագրությունը****(տեխնիկական բնութագիր)** | **Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| 1 | Ավտոբենզին Պրեմիում (ԱԻ-95) կտրոն | լ | **66670** | **66670** | **23601180** | **23601180** | ԳՕՍՏ 32513-2013 Տեսակը` **ԱԻ-95**Ոչ էթիլացված բենզին` բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտի համար:- օկտանային թիվը հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 85- կապարի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 5մգ/դմ3, - խեժերի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 50մգ/դմ3, - ինդուկցիոն շրջանը` ոչ պակաս 360ր,- ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ,- բենզոլի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- օլեֆինային ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 18%, - արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 35%- թթվածնի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 2.7%,- օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, - փորձարկում պղնձե թիթեղի վրա 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում է 1-ին դասին, - արտաքին տեսքը` պարզ, մաքուր, - խտությունը 15ՕC-ում` 725-780 կգ/մ3- Mn և Fe կոնցենտրացիան` բացակայություն,- մոնոմեթիլանիլինի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- հագեցած գոլորշիների ճնշումը` ամառային շրջանում 35-80 կՊա, ձմեռային և միջսեզոնային շրջանում 35-100 կՊա, - ֆրակցիոն կազմը. գոլորշիացված բենզինի ծավալային բաժինը. 70ՕC-ում` 15-50%, 100ՕC-ում` 40-70%, 150ՕC-ում` ոչ պակաս 75%, - եռման վերջը` որ բարձր 215ՕC,- կոլբայի մնացորդի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 2 %, - գոլորշու խցանման առավելագույն ինդեքսը` 1350: | ԳՕՍՏ 32513-2013 Տեսակը` **ԱԻ-95**Ոչ էթիլացված բենզին` բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտի համար:- օկտանային թիվը հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 85- կապարի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 5մգ/դմ3, - խեժերի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 50մգ/դմ3, - ինդուկցիոն շրջանը` ոչ պակաս 360ր,- ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ,- բենզոլի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- օլեֆինային ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 18%, - արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 35%- թթվածնի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 2.7%,- օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, - փորձարկում պղնձե թիթեղի վրա 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում է 1-ին դասին, - արտաքին տեսքը` պարզ, մաքուր, - խտությունը 15ՕC-ում` 725-780 կգ/մ3- Mn և Fe կոնցենտրացիան` բացակայություն,- մոնոմեթիլանիլինի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- հագեցած գոլորշիների ճնշումը` ամառային շրջանում 35-80 կՊա, ձմեռային և միջսեզոնային շրջանում 35-100 կՊա, - ֆրակցիոն կազմը. գոլորշիացված բենզինի ծավալային բաժինը. 70ՕC-ում` 15-50%, 100ՕC-ում` 40-70%, 150ՕC-ում` ոչ պակաս 75%, - եռման վերջը` որ բարձր 215ՕC,- կոլբայի մնացորդի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 2 %, - գոլորշու խցանման առավելագույն ինդեքսը` 1350: |
| 2 | Ավտոբենզին Ռեգուլյար (ԱԻ-92) | տ | **1600** | **1600** | **723200000** | **723200000** | ԳՕՍՏ 32513-2013 Տեսակը` ԱԻ-92Ոչ էթիլացված բենզին` բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտի համար:- օկտանային թիվը հետազոտական մեթոդ` ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 83- կապարի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 5մգ/դմ3, - խեժերի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 50մգ/դմ3, - ինդուկցիոն շրջանը` ոչ պակաս 360ր,- ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ,- բենզոլի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- օլեֆինային ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 18%, - արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 35%- թթվածնի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 2.7%,- օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, - փորձարկում պղնձե թիթեղի վրա 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում է 1-ին դասին, - արտաքին տեսքը` պարզ, մաքուր, - խտությունը 15ՕC-ում` 725-780 կգ/մ3- Mn և Fe կոնցենտրացիան` բացակայություն,- մոնոմեթիլանիլինի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- հագեցած գոլորշիների ճնշումը` ամառային շրջանում 35-80 կՊա, ձմեռային և միջսեզոնային շրջանում 35-100 կՊա, - ֆրակցիոն կազմը. գոլորշիացված բենզինի ծավալային բաժինը. 70ՕC-ում` 15-50%, 100ՕC-ում` 40-70%, 150ՕC-ում` ոչ պակաս 75%, - եռման վերջը` որ բարձր 215ՕC,- կոլբայի մնացորդի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 2 %, - գոլորշու խցանման առավելագույն ինդեքսը` 1350:Անվտանգությունը, փաթեթավորումը, մակնշումը և տեղափոխումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: | ԳՕՍՏ 32513-2013 Տեսակը` ԱԻ-92Ոչ էթիլացված բենզին` բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտի համար:- օկտանային թիվը հետազոտական մեթոդ` ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 83- կապարի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 5մգ/դմ3, - խեժերի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 50մգ/դմ3, - ինդուկցիոն շրջանը` ոչ պակաս 360ր,- ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ,- բենզոլի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- օլեֆինային ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 18%, - արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 35%- թթվածնի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 2.7%,- օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, - փորձարկում պղնձե թիթեղի վրա 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում է 1-ին դասին, - արտաքին տեսքը` պարզ, մաքուր, - խտությունը 15ՕC-ում` 725-780 կգ/մ3- Mn և Fe կոնցենտրացիան` բացակայություն,- մոնոմեթիլանիլինի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- հագեցած գոլորշիների ճնշումը` ամառային շրջանում 35-80 կՊա, ձմեռային և միջսեզոնային շրջանում 35-100 կՊա, - ֆրակցիոն կազմը. գոլորշիացված բենզինի ծավալային բաժինը. 70ՕC-ում` 15-50%, 100ՕC-ում` 40-70%, 150ՕC-ում` ոչ պակաս 75%, - եռման վերջը` որ բարձր 215ՕC,- կոլբայի մնացորդի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 2 %, - գոլորշու խցանման առավելագույն ինդեքսը` 1350:Անվտանգությունը, փաթեթավորումը, մակնշումը և տեղափոխումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: |
| 3 | Ավտոբենզին Ռեգուլյար (ԱԻ-92)կտրոն | լ | **833340** | **833340** | **282502260** | **282502260** | ԳՕՍՏ 32513-2013 Տեսակը` ԱԻ-92Ոչ էթիլացված բենզին` բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտի համար:- օկտանային թիվը հետազոտական մեթոդ` ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 83- կապարի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 5մգ/դմ3, - խեժերի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 50մգ/դմ3, - ինդուկցիոն շրջանը` ոչ պակաս 360ր,- ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ,- բենզոլի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- օլեֆինային ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 18%, - արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 35%- թթվածնի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 2.7%,- օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, - փորձարկում պղնձե թիթեղի վրա 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում է 1-ին դասին, - արտաքին տեսքը` պարզ, մաքուր, - խտությունը 15ՕC-ում` 725-780 կգ/մ3- Mn և Fe կոնցենտրացիան` բացակայություն,- մոնոմեթիլանիլինի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- հագեցած գոլորշիների ճնշումը` ամառային շրջանում 35-80 կՊա, ձմեռային և միջսեզոնային շրջանում 35-100 կՊա, - ֆրակցիոն կազմը. գոլորշիացված բենզինի ծավալային բաժինը. 70ՕC-ում` 15-50%, 100ՕC-ում` 40-70%, 150ՕC-ում` ոչ պակաս 75%, - եռման վերջը` որ բարձր 215ՕC,- կոլբայի մնացորդի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 2 %, - գոլորշու խցանման առավելագույն ինդեքսը` 1350: | ԳՕՍՏ 32513-2013 Տեսակը` ԱԻ-92Ոչ էթիլացված բենզին` բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտի համար:- օկտանային թիվը հետազոտական մեթոդ` ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 83- կապարի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 5մգ/դմ3, - խեժերի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 50մգ/դմ3, - ինդուկցիոն շրջանը` ոչ պակաս 360ր,- ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ,- բենզոլի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- օլեֆինային ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 18%, - արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 35%- թթվածնի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 2.7%,- օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, - փորձարկում պղնձե թիթեղի վրա 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում է 1-ին դասին, - արտաքին տեսքը` պարզ, մաքուր, - խտությունը 15ՕC-ում` 725-780 կգ/մ3- Mn և Fe կոնցենտրացիան` բացակայություն,- մոնոմեթիլանիլինի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,- հագեցած գոլորշիների ճնշումը` ամառային շրջանում 35-80 կՊա, ձմեռային և միջսեզոնային շրջանում 35-100 կՊա, - ֆրակցիոն կազմը. գոլորշիացված բենզինի ծավալային բաժինը. 70ՕC-ում` 15-50%, 100ՕC-ում` 40-70%, 150ՕC-ում` ոչ պակաս 75%, - եռման վերջը` որ բարձր 215ՕC,- կոլբայի մնացորդի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 2 %, - գոլորշու խցանման առավելագույն ինդեքսը` 1350: |
| 4 | Ամառային դիզ.վառելանյութ | տ | **2000** | **2000** | **740000000** | **740000000** | ԳՕՍՏ 32511-2013 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների ծանգվածային բաժին` ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն` ոչ ավել 0.3%,- մոխրայնությունը` ոչ ավել 0.01%,- ջրի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 200մգ/կգ,- ընդհանուր աղտոտվածությունը` ոչ ավել 24 մգ/կգ,- պղնձե թիթեղի կոռռոզիան 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 40ՕC-ում` 2-4.5 մմ2/վրկ, - ֆրակցիոն կազմը` 250 ՕC-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350 ՕC-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360ՕC-ում,- զտման սահմանային ջերմաստիճանը` ոչ բարձր -5 ՕC:Անվտանգությունը, փաթեթավորումը, մակնշումը և տեղափոխումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: | ԳՕՍՏ 32511-2013 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների ծանգվածային բաժին` ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն` ոչ ավել 0.3%,- մոխրայնությունը` ոչ ավել 0.01%,- ջրի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 200մգ/կգ,- ընդհանուր աղտոտվածությունը` ոչ ավել 24 մգ/կգ,- պղնձե թիթեղի կոռռոզիան 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 40ՕC-ում` 2-4.5 մմ2/վրկ, - ֆրակցիոն կազմը` 250 ՕC-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350 ՕC-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360ՕC-ում,- զտման սահմանային ջերմաստիճանը` ոչ բարձր -5 ՕC:Անվտանգությունը, փաթեթավորումը, մակնշումը և տեղափոխումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: |

|  |
| --- |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում |
|  |
| **Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման** |
| **Բաժին** | **Խումբ** | **Դաս** | **Ծրագիր** | **Բյուջե**  | **Արտաբյուջե** |
| **02** | **01** | **01** | **02** | **+** |  |
| Ապրանքները ներառված են ՀՀ կառ. 29.12.16թ թիվ 1313-Ն որոշման մեջ: |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | 27.03.2017 |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[[1]](#footnote-2)** | **1** |  |
| **…** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Մասնակիցների անվանումները** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները** |
| **/ՀՀ դրամ/[[2]](#footnote-3)** |
| **Գինն առանց ԱՀՀ** | **ԱՀՀ** | **Ընդհանուր** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| **1** | **§Ֆլեշ¦ ՍՊԸ** | 19556533,33 | 19556533,33 | 391 306,67 | 3911306,67 | 23467840 | 23467840 |
| **§ՍիՓիԷս Օյլ Քորփորեյշն¦ ՍՊԸ** | 19834325 | 19834325 | 3966865 | 3966865 | 23801190 | 23801190 |
| **2** | **§Ֆլեշ¦ ՍՊԸ** | 602000000 | 602000000 | 120400000 | 120400000 | 722400000 | 722400000 |
| **§ՍիՓիԷս Օյլ Քորփորեյշն¦ ՍՊԸ** | 608000000 | 608000000 | 121600000 | 121600000 | 729600000 | 729600000 |
| **§Մաքսհուր¦ ՍՊԸ** | 609200000 | 609200000 | 121840000 | 121840000 | 731040000 | 731040000 |
| **3** | **§Ֆլեշ¦ ՍՊԸ** | 234724100 | 234724100 | 46944820 | 46944820 | 281668920 | 281668920 |
| **§ՍիՓիԷս Օյլ Քորփորեյշն¦ ՍՊԸ** | 237501900 | 237501900 | 47500380 | 47500380 | 285002280 | 285002280 |
| **4** | **§Ֆլեշ¦ ՍՊԸ** | 739000000 | 739000000 | **-** | **-** | 739000000 | 739000000 |
| **§ՍիՓիԷս Օյլ Քորփորեյշն¦ ՍՊԸ** | 748000000 | 748000000 | **-** | **-** | 748000000 | 748000000 |
| **§Մաքսհուր¦ ՍՊԸ** | 759000000 | 759000000 | **-** | **-** | 759000000 | 759000000 |
| **Այլ տեղեկություններ** | Ծանոթություն` եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով |
| Բանակցություններ չեն վարվել: |
|  |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| Մերժված հայտեր չկան: |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը**  | **Հրավերով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը** | **Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն**  | **Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը** | **Ֆինա-նսական միջոցներ**  | **Տեխնի-կական միջոց-ներ** | **Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ** | **Գնային առաջարկ** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** |  |
|  | **Տեղեկություններ` մինչև 15 % գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ** |
|  | **Այդպիսիք չկան:** |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **21.04.2017թ** |
| **Անգործության ժամկետ** | **Անգործության ժամկետի սկիզբ** | **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **26..05..2017թ.** | **05..05..2017թ** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը** | **06.05.2017թ** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մոտքագրվելու ամսաթիվը** | **11..05.2017թ** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը**  | **11..05.2017թ** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **/ՀՀ դրամ/** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | Ընդհանուր[[3]](#footnote-4) |
| **1-4** | «Ֆլեշ» ՍՊԸ |  ՇՀԱՊՁԲ-7/49-1 | **11.05.2017թ** | 30.06.2017թ |  | 1766536760 | 1766536760 |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ[[4]](#footnote-5) / Անձնագրի համարը և սերիան** |
| **1-4** | «Ֆլեշ» ՍՊԸ | ք. Երևան, Եզնիկ Կողբացի 30 | - | «Արարատբանկ» ԲԲԸՀ/Հ 15100166690902 | ՀՎՀՀ 01808789 |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: |
|  | - |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  | **Մասնակիցների** ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/ տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  | **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել** |
|  |
| **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | **Գնման գործընթացում բողոքները չեն եղել** |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Տարոն Աբրահամյան** | **010-29-44-18** | gnumner@mil.am |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

1. *Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունյակում, իսկ տվյալ տարվանը` «ընթացիկ տարվա» սյունյակում:* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:* [↑](#footnote-ref-5)