***Հավելված***

***ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ. .......... ...........-ի N .....-Ա հրամանի***

*Օրինակելի ձև*

***ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)***

**ՎԲԿ**-**ՇՀԱՊՁԲ 11/11-14-2  *ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ***

### ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՎԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ 11/11-14-2

Պատվիրատուն` Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք.Վանաձոր, Բանակի 8 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՎԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ 11/11-14-2 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի/ մասին տեղեկատվությունը։

|  |
| --- |
| **Գնման առարկայի** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Անվանումը** | **Չափ-ման միա-վորը** | **Քանակը[[1]](#footnote-2)** | **Նախահաշվային գինը**  | **Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով[[2]](#footnote-3)** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով[[3]](#footnote-4)** | **ընդհանուր** |
| 1  | Էլեկտրական վարդակ  | հատ | 40 | 40 | 500 | 500 | Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: | Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: |
| 2  | Էլեկտրական վարդակ  | հատ | 100 | 100 | 500 | 500 | Վարդակ տեղանոց 1 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:/հողանցումով/ | Վարդակ տեղանոց 1 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:/հողանցումով/ |
| 3  | Էլեկտրական վարդակ /արտաքին/ | հատ | 20 | 20 | 450 | 450 | Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: | Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: |
| 4  | Էլեկտրական վարդակ /արտաքին/ | հատ | 30 | 30 | 450 | 450 | Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:/հողանցումով/ | Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:/հողանցումով/ |
| 5  | Էլեկտրական վարդակ /արտաքին/ | հատ | 30 | 30 | 450 | 450 | Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: | Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»: |
| 6  | Էլեկտրական վարդակի պանել  | հատ | 10 | 10 | 400 | 400 | վարդակի պանել / 2տեղանոց/ | վարդակի պանել / 2տեղանոց/ |
| 7  | Էլեկտրական վարդակի պանել  | հատ | 10 | 10 | 550 | 550 | վարդակի պանել / 3տեղանոց/ | վարդակի պանել / 3տեղանոց/ |
| 8  | Էլեկտրական խրոց | հատ | 100 | 100 | 300 | 300 | խրոց/ հողանցումով/ | խրոց/ հողանցումով/ |
| 9  | Էլ.լամպ /տնտեսող/ 20Վտ | հատ | 40 | 40 | 2200 | 2200 | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականության, համապատասխաներկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված «Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջների» տեխնիկականկանոնակարգի: | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականության, համապատասխաներկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված «Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջների» տեխնիկականկանոնակարգի: |
| 10  | Էլ.լամպ /տնտեսող/ 40Վտ | հատ | 50 | 50 | 2200 | 2200 | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականության, համապատասխաներկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված «Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջների» տեխնիկականկանոնակարգի: | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականության, համապատասխաներկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված «Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջների» տեխնիկականկանոնակարգի: |
| 11  | Էլ. լամպ /տնտեսող/ 55Վտ | հատ | 30 | 30 | 1500 | 1500 | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականության, համապատասխաներկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված «Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջների» տեխնիկականկանոնակարգի: | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականության, համապատասխաներկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված «Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջների» տեխնիկականկանոնակարգի: |
| 12  | Էլ. լամպ  | հատ | 20 | 20 | 100 | 100 | /E-27/ 60Վտ | /E-27/ 60Վտ |
| 13  | Էլ. լամպ  | հատ | 20 | 20 | 100 | 100 | /E-14/ 60Վտ | /E-14/ 60Վտ |
| 14  | Էլ. լամպդրոսելով  | հատ | 10 | 10 | 1500 | 1500 | /E-27/ 125 Վտ | /E-27/ 125 Վտ |
| 15  | Էլ.լամպ/ 100Վտ/ | հատ | 400 | 400 | 100 | 100 | Էլեկտրականլամպ (220-230) Վլարման, 50 Հցհաճախականության, 100 Վտհզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձևկամսնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի։Անվտանգությունը՝ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված: Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: | Էլեկտրականլամպ (220-230) Վլարման, 50 Հցհաճախականության, 100 Վտհզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձևկամսնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի։Անվտանգությունը՝ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված: Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: |
| 16  | Էլ. լամպ/ 60Վտ/ | հատ | 300 | 300 | 100 | 100 | Էլեկտրականլամպ (220-230) Վլարման, 50 Հցհաճախականության, 100 Վտհզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձևկամսնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի։Անվտանգությունը՝ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված: Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: | Էլեկտրականլամպ (220-230) Վլարման, 50 Հցհաճախականության, 100 Վտհզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձևկամսնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի։Անվտանգությունը՝ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված: Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: |
| 17  | Էլ. Լամպ  | հատ | 10 | 10 | 1500 | 1500 | դրոսելով /E-27/ 250 Վտ | դրոսելով /E-27/ 250 Վտ |
| 18  | Էլ. Լամպ եվրո/E-27/ | հատ | 50 | 50 | 500 | 500 | Կախովի առաստաղի | Կախովի առաստաղի |
| 19  | Էլ. Լամպ լյումինարնի150սմ | հատ | 80 | 80 | 2000 | 2000 | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև, G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականությամբ, 60 սմերկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-ՆորոշմամբհաստատվածՙՑածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի՚: | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև, G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականությամբ, 60 սմերկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-ՆորոշմամբհաստատվածՙՑածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի՚: |
| 20  | Էլ. Լամպ լյումինարնի60սմ | հատ | 80 | 80 | 400 | 400 | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև, G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականությամբ, 60 սմերկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-ՆորոշմամբհաստատվածՙՑածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի՚: | Խողովակաձևլյումինեսցենտայինլամպ` ուղիղ, օղակաձևկամ U-ձև, G-13 տիպիլամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտանվանականհզորությամբ, 50 Հցհաճախականությամբ, 60 սմերկարությամբ։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-ՆորոշմամբհաստատվածՙՑածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի՚: |
| 21  | Էլ. կոթառ  | հատ | 40 | 40 | 100 | 100 | ֆարֆորի | ֆարֆորի |
| 22  | Էլ. բաժանարար | հատ | 20 | 20 | 100 | 100 | Էլ. բաժանարար | Էլ. բաժանարար |
| 23  | Էլ. անջատիչ | հատ | 80 | 80 | 700 | 700 | Էլ. անջատիչ | Էլ. անջատիչ |
| 24  | Էլ. անջատիչ  | հատ | 50 | 50 | 700 | 700 | 2 տեղանոց | 2 տեղանոց |
| 25  | Էլ. անջատիչ  | հատ | 50 | 50 | 500 | 500 | դրսի | դրսի |
| 26  | Էլ. մեկնարկիչ | հատ | 80 | 80 | 500 | 500 | /ստարտեր/22Ա/ | /ստարտեր/22Ա/ |
| 27  | Էլ. մեկնարկիչ | հատ | 80 | 80 | 500 | 500 | /ստարտեր/65Ա/ | /ստարտեր/65Ա/ |
| 28  | Էլ. մեկնարկիչ | հատ | 80 | 80 | 1000 | 1000 | /ստարտեր/80Ա/ | /ստարտեր/80Ա/ |
| 29  | Երկարացմանլար 3 տ5մ | հատ | 10 | 10 | 1700 | 1700 | Չափսը` 3տ 5 մ կամ : 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով։ Անվտանգությունն` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: | Չափսը` 3տ 5 մ կամ : 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով։ Անվտանգությունն` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: |
| 30  | Երկարացմանլար 3 տ 10մ | հատ | 10 | 10 | 1700 | 1700 | Չափսը` 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով։ Անվտանգությունն` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: | Չափսը` 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով։ Անվտանգությունն` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: |
| 31  | Մալուխ ալյումինե 2x2.5 | մետր | 80 | 80 | 60 | 60 | Պլաստմասեմեկուսացմամբ, անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված “Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի”: | Պլաստմասեմեկուսացմամբ, անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված “Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի”: |
| 32  | Մալուխ պղնձե 2x2.5 | մետր | 80 | 80 | 110 | 110 | Մոնտաժայինլարտարբերքանակիմետաղալարեպղնձեկամանագապատպղնձեջղերով, պոլիվինիլքլորիդայինմեկուսացմամբկամանագապատպղնձեջղերովպոլիէթիլենայինմեկուսացմամբ, տարբերհատվացքներով: | Մոնտաժայինլարտարբերքանակիմետաղալարեպղնձեկամանագապատպղնձեջղերով, պոլիվինիլքլորիդայինմեկուսացմամբկամանագապատպղնձեջղերովպոլիէթիլենայինմեկուսացմամբ, տարբերհատվացքներով: |
| 33  | Մալուխ պղնձե 2x0.5 | մետր | 40 | 40 | 100 | 100 | մնագաժիլ | մնագաժիլ |
| 34  | Սիլիկոն | հատ | 10 | 10 | 1000 | 1000 | êÇÉÇÏáÝ áõÝÇí»ñë³É, ëåÇï³Ï ·áõÛÝÇ, åÉ³ëïÙ³ë» ï³ñ³Ý»ñÇ Ù»ç: | êÇÉÇÏáÝ áõÝÇí»ñë³É, ëåÇï³Ï ·áõÛÝÇ, åÉ³ëïÙ³ë» ï³ñ³Ý»ñÇ Ù»ç: |
| 35  | Սիֆոն  | հատ | 30 | 30 | 1500 | 1500 | գոֆրա | գոֆրա |
| 36  | Սիֆոն բաժակով | հատ | 30 | 30 | 2000 | 2000 | 1 տեղանոց | 1 տեղանոց |
| 37  | Դռան փական  | հատ | 50 | 50 | 3500 | 3500 | փական միջուկով ներսի | փական միջուկով ներսի |
| 38  | Դռան փական  | հատ | 20 | 20 | 4000 | 4000 | փական միջուկով եվրո | փական միջուկով եվրո |
| 39  | Դռան փական միջուկով  | հատ | 10 | 10 | 10000 | 10000 | KALE լայն. 7սմբարձր. 19սմ, հաստ. 2,2սմ, 3 մատով  | KALE լայն. 7սմբարձր. 19սմ, հաստ. 2,2սմ, 3 մատով  |
| 40  | Դռան փական միջուկով իտալական կամ իսպանական | հատ | 20 | 20 | 10000 | 10000 | լայն. 8սմբարձր. 17սմ, հաստ. 1,2սմ | լայն. 8սմբարձր. 17սմ, հաստ. 1,2սմ |
| 41  | Կտրող քար երկաթե  | հատ | 20 | 20 | 1500 | 1500 | 230x2,2 x2 | 230x2,2 x2 |
| 42  | Կտրող քար երկաթե  | հատ | 20 | 20 | 600 | 600 | 125 x2.2 x2 | 125 x2.2 x2 |
| 43  | Մեխ  | կգ | 6 | 6 | 800 | 800 | շինարարական 80-մմ | շինարարական 80-մմ |
| 44  | Մեխ 100-ոց  | կգ | 6 | 6 | 800 | 800 | շինարարական 100-մմ | շինարարական 100-մմ |
| 45  | Մեխ 40-ոց  | կգ | 5 | 5 | 900 | 900 | շինարարական 40-մմ | շինարարական 40-մմ |
| 46  | Սոսինձ  | հատ | 15 | 15 | 1300 | 1300 | /էմուլսիա փայտի / 1կգ-ց | /էմուլսիա փայտի / 1կգ-ց |
| 47  | Ծորակ 1 տեղանոց լվացարանի վրայի | հատ | 25 | 25 | 3000 | 3000 | Տարբերչափերի, խառնիչայինտիպի: | Տարբերչափերի, խառնիչայինտիպի: |
| 48  | Ծորակ 2 տեղանոց լվացարանի վրայի | հատ | 20 | 20 | 7000 | 7000 | Տարբերչափերի, խառնիչայինտիպի: | Տարբերչափերի, խառնիչայինտիպի: |
| 49  | Ծորակ  | հատ | 20 | 20 | 1500 | 1500 | Ծորակ նասավոյ | Ծորակ նասավոյ |
| 50  | Ֆում ժապավեն  | հատ | 10 | 10 | 350 | 350 | ժապավեն 19մմ | ժապավեն 19մմ |
| 51  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 500 | 500 | բետոնի 2-ոց | բետոնի 2-ոց |
| 52  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 500 | 500 | բետոնի 4-ոց | բետոնի 4-ոց |
| 53  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 500 | 500 | բետոնի 6-ոց | բետոնի 6-ոց |
| 54  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 500 | 500 | բետոնի 8-ոց | բետոնի 8-ոց |
| 55  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 650 | 650 | բետոնի 10-ոց | բետոնի 10-ոց |
| 56  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 800 | 800 | բետոնի 12-ոց | բետոնի 12-ոց |
| 57  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 200 | 200 | երկաթի 2-ոց | երկաթի 2-ոց |
| 58  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 200 | 200 | երկաթի 4-ոց | երկաթի 4-ոց |
| 59  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 400 | 400 | երկաթի 6-ոց | երկաթի 6-ոց |
| 60  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 500 | 500 | երկաթի 8-ոց | երկաթի 8-ոց |
| 61  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 1000 | 1000 | երկաթի 10-ոց | երկաթի 10-ոց |
| 62  | Շաղափ  | հատ | 10 | 10 | 1000 | 1000 | երկաթի 12-ոց | երկաթի 12-ոց |
| 63  | Պտուտակ  | հատ | 300 | 300 | 5 | 5 | 3 x 30 չափսի | 3 x 30 չափսի |
| 64  | Պտուտակ  | հատ | 300 | 300 | 7 | 7 | 4 x 40 չափսի | 4 x 40 չափսի |
| 65  | Պտուտակ  | հատ | 100 | 100 | 10 | 10 | 5 x 60 չափսի | 5 x 60 չափսի |
| 66  | Դյուբել պտուտակի  | հատ | 300 | 300 | 5 | 5 | պտուտակի 6-ոց | պտուտակի 6-ոց |
| 67  | Դյուբել պտուտակի  | հատ | 300 | 300 | 5 | 5 | պտուտակի 8-ոց | պտուտակի 8-ոց |
| 68  | Դյուբել պտուտակի  | հատ | 100 | 100 | 15 | 15 | պտուտակի 12-ոց | պտուտակի 12-ոց |
| 69  | Դռան բռնակ | հատ | 20 | 20 | 2000 | 2000 | Դռան բռնակ | Դռան բռնակ |
| 70  | Պահարանի բռնակ | հատ | 15 | 15 | 300 | 300 | Պահարանի բռնակ | Պահարանի բռնակ |
| 71  | Մագնիս պահարանի | հատ | 10 | 10 | 150 | 150 | Մագնիս պահարանի | Մագնիս պահարանի |
| 72  | Վրձին  | հատ | 10 | 10 | 600 | 600 | Վրձին ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար տարբեր տիպերի ԿՌ, ԿՌՍ, ԿՌՕ, ԿՊ, ԿՄ, ԿՄԱ, ԿՖ, ԿՖԿ (KP, KPC, KPO, Խկ, ԽԾ, ԽԾԸ, ԽՂ, ԽՂԽ) Ներկող մասի երկարությունը 40 մմ, փայտե բռնակով: | Վրձին ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար տարբեր տիպերի ԿՌ, ԿՌՍ, ԿՌՕ, ԿՊ, ԿՄ, ԿՄԱ, ԿՖ, ԿՖԿ (KP, KPC, KPO, Խկ, ԽԾ, ԽԾԸ, ԽՂ, ԽՂԽ) Ներկող մասի երկարությունը 40 մմ, փայտե բռնակով: |
| 73  | Էլեկտրոդ  | տուփ | 5 | 5 | 4000 | 4000 | ¿É»Ïñ³½á¹Ù³Ý ë³ñùÇ ¿É»Ïñá¹, ëáíáñ³Ï³Ý, 3 ÙÙ: | ¿É»Ïñ³½á¹Ù³Ý ë³ñùÇ ¿É»Ïñá¹, ëáíáñ³Ï³Ý, 3 ÙÙ: |
| 74  | Էլեկտրոդ  | տուփ | 8 | 8 | 5000 | 5000 | ¿É»Ïñ³½á¹Ù³Ý ë³ñùÇ ¿É»Ïñá¹, ëáíáñ³Ï³Ý, 4 ÙÙ: | ¿É»Ïñ³½á¹Ù³Ý ë³ñùÇ ¿É»Ïñá¹, ëáíáñ³Ï³Ý, 4 ÙÙ: |
| 75  | Ձեռնոց բանվորական  | զույգ | 200 | 200 | 200 | 200 | ´³Ýíáñ³Ï³Ý Ó»éÝáóÝ»ñ Ù»Í ã³÷ëÇ, 5մատ | ´³Ýíáñ³Ï³Ý Ó»éÝáóÝ»ñ Ù»Í ã³÷ëÇ, 5մատ |
| 76  | Ձեռնոց բանվորական  | զույգ | 50 | 50 | 300 | 300 | ´³Ýíáñ³Ï³Ý Ó»éÝáóÝ»ñ, ÏïáñÇó, Ù»Í ã³÷ëÇ:1 մատ | ´³Ýíáñ³Ï³Ý Ó»éÝáóÝ»ñ, ÏïáñÇó, Ù»Í ã³÷ëÇ:1 մատ |
| 77  | Ձեռնոց ռետինե  | զույգ | 200 | 200 | 300 | 300 | îÝï»ë³Ï³Ý Ó»éÝáóÝ»ñ,é»ïÇÝ» ³ÝÑ³ñÃ Ù³Ï»ñ»ëáí Ñ»ßï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ù»Í ã³÷ëÇ/XL/ | îÝï»ë³Ï³Ý Ó»éÝáóÝ»ñ,é»ïÇÝ» ³ÝÑ³ñÃ Ù³Ï»ñ»ëáí Ñ»ßï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ù»Í ã³÷ëÇ/XL/ |
| 78  | Դռան փականի  | հատ | 40 | 40 | 1500 | 1500 | միջուկ 70մմ | միջուկ 70մմ |
| 79  | Դռան փականի  | հատ | 30 | 30 | 2000 | 2000 | միջուկ 80մմ | միջուկ 80մմ |
| 80  | Դռան փականի  | հատ | 20 | 20 | 2000 | 2000 | միջուկ 90մմ | միջուկ 90մմ |
| 81  | Մեկուսիչ ժապավեն  | հատ | 50 | 50 | 150 | 150 | Հոսանքի մեկուսացման համար գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի: | Հոսանքի մեկուսացման համար գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի: |
| 82  | Ավել տնային | հատ | 200 | 200 | 750 | 750 | Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ: | Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ: |
| 83  | Ցախավել | հատ | 50 | 50 | 1000 | 1000 | Բակըմաքրելուհամար, բնական, տեղականարտադրության, քաշըչորվիճակում (700-800)գ, երկարությունը՝ (85-90)սմ, ավլողմասիլայնքը (50-60)սմ: | Բակըմաքրելուհամար, բնական, տեղականարտադրության, քաշըչորվիճակում (700-800)գ, երկարությունը՝ (85-90)սմ, ավլողմասիլայնքը (50-60)սմ: |
| 84  | Գոգաթիակ /Սավոկ/ | հատ | 50 | 50 | 1400 | 1400 | Մետաղյա, հաստությունը` 0,8 մմ, 1 մ երկարությամբձողով: | Մետաղյա, հաստությունը` 0,8 մմ, 1 մ երկարությամբձողով: |
| 85  | Ցելոֆան  | փաթ. | 300 | 300 | 330 | 330 | աղբի 30լ, 30հատ | աղբի 30լ, 30հատ |
| 86  | Ցելոֆան  | փաթ. | 300 | 300 | 1000 | 1000 | աղբի 60լ, 10հատ | աղբի 60լ, 10հատ |
| 87  | Ցելոֆան  | փաթ.  | 140 | 140 | 1000 | 1000 | աղբի 120լ, 10հատ | աղբի 120լ, 10հատ |
| 88  | Հեղուկ օճառ  | լիտր | 100 | 100 | 430 | 430 | Հեղուկ օճառ | Հեղուկ օճառ |
| 89  | Ափսե լվալու հեղուկ | լիտր | 100 | 100 | 500 | 500 | Â³÷³ÝóÇÏ ë³¹³ý³÷³ÛÉ Ñ»ÕáõÏ, 500 ·ñ³Ù³Ýáó ï³ñ³Ûáí | Â³÷³ÝóÇÏ ë³¹³ý³÷³ÛÉ Ñ»ÕáõÏ, 500 ·ñ³Ù³Ýáó ï³ñ³Ûáí |
| 90  | Ապակե մաքրելու հեղուկ 500գր | հատ | 100 | 100 | 500 | 500 | Ø³ùñáÕ ÙÇçáó ³å³Ï» Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÷áß»óñÇãáí, 500ÙÉ | Ø³ùñáÕ ÙÇçáó ³å³Ï» Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÷áß»óñÇãáí, 500ÙÉ |
| 91  | Ժավելի սպիրտ | լիտր | 500 | 500 | 300 | 300 | /լիլիուս կամ համարժեք/ | /լիլիուս կամ համարժեք/ |
| 92  | Թուղթ զուգարանի | հատ | 100 | 100 | 100 | 100 | Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար։ Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”։  | Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար։ Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”։  |
| 93  | Ձող հատակի | հատ | 40 | 40 | 1300 | 1300 | Ձող հատակի փայտի | Ձող հատակի փայտի |
| 94  |  Տարաներ  | հատ | 15 | 15 | 1000 | 1000 | Պլաստմասսե կափարիչով տարաներ 2լ | Պլաստմասսե կափարիչով տարաներ 2լ |
| 95  |  Տարաներ  | հատ | 5 | 5 | 1500 | 1500 | Պլաստմասսե կափարիչով տարաներ 4լ | Պլաստմասսե կափարիչով տարաներ 4լ |
| 96  | Տարաներ  | հատ | 1 | 1 | 3000 | 3000 | Պլաստմասսե կափարիչով տարաներ 40լ | Պլաստմասսե կափարիչով տարաներ 40լ |
| 97  | Դույլ  | հատ | 30 | 30 | 6000 | 6000 | աղբի պլաստմասսե ոտքի սեղմակով 12լ | աղբի պլաստմասսե ոտքի սեղմակով 12լ |
| 98  | Դույլ  | հատ | 20 | 20 | 7000 | 7000 | աղբի պլաստմասսե ոտքի սեղմակով 21լ | աղբի պլաստմասսե ոտքի սեղմակով 21լ |
| 99  | Դույլ  | հատ | 40 | 40 | 2500 | 2500 | պլաստմասսե կափարիչով 15լ | պլաստմասսե կափարիչով 15լ |
| 100  | Ջրի տարա  | հատ | 6 | 6 | 3000 | 3000 | պլաստմասսե կափարիչով 50լ | պլաստմասսե կափարիչով 50լ |
| 101  | Ջրի թաս  | հատ | 4 | 4 | 3000 | 3000 | պլաստմասսե թաս 40լ | պլաստմասսե թաս 40լ |
| 102  | Խոզանակ  | հատ | 50 | 50 | 2000 | 2000 | Առաստաղի մաքրման խոզանակ | Առաստաղի մաքրման խոզանակ |
| 103  | Դույլ  | հատ | 20 | 20 | 6000 | 6000 | Շվաբռի ձող մետաղյա և գլխիկ թելերով, դույլ քամիչով | Շվաբռի ձող մետաղյա և գլխիկ թելերով, դույլ քամիչով |
| 104  | Խոզանակ  | հատ | 50 | 50 | 1000 | 1000 | Հատակի կոշտ խոզանակ պլաստմասսե | Հատակի կոշտ խոզանակ պլաստմասսե |
| 105  | Դույլ պլաստմասսե 10լ | հատ | 100 | 100 | 600 | 600 | Պլաստմասե, 5-10 լտարողության, անվտանգությունը, մակնշումըևփաթեթավորումը` ըստՀՀկառավարության 2005 թվականիմայիսի 25-ի N 679-Նորոշմամբհաստատված ‚Սննդամթերքիհետշփվողպոլիմերայինևդրանցհիմքովպլաստմասեարտադրանքներիտեխնիկականկանոնակարգի: | Պլաստմասե, 5-10 լտարողության, անվտանգությունը, մակնշումըևփաթեթավորումը` ըստՀՀկառավարության 2005 թվականիմայիսի 25-ի N 679-Նորոշմամբհաստատված ‚Սննդամթերքիհետշփվողպոլիմերայինևդրանցհիմքովպլաստմասեարտադրանքներիտեխնիկականկանոնակարգի: |
| 106  | Սպունգ 3սմ | մետր | 10 | 10 | 5500 | 5500 | Սանիտարահիգիենիկնշանակության, սինթետիկ, խորանարդաձևկամուղղանկյուն, (15x20) սմչափի, հաստությունը` 3 սմկամայլչափերի: | Սանիտարահիգիենիկնշանակության, սինթետիկ, խորանարդաձևկամուղղանկյուն, (15x20) սմչափի, հաստությունը` 3 սմկամայլչափերի: |
| 107  | Օդափոխիչ աէորոզոլ | հատ | 20 | 20 | 500 | 500 | Օդափոխիչ աէորոզոլ | Օդափոխիչ աէորոզոլ |
| 108  | Խոզանակ  | հատ | 10 | 10 | 1500 | 1500 | Ապակի մաքրելու խոզանակ ռետինե բռնակով 26սմ | Ապակի մաքրելու խոզանակ ռետինե բռնակով 26սմ |
| 109  | Հատակի մաքրման շոր | մետր | 100 | 100 | 350 | 350 | Հատակի մաքրման շոր | Հատակի մաքրման շոր |
| 110  | Ճկախողովակ  | հատ | 30 | 30 | 600 | 600 | օրիգինալ իտալականկամ համարժեք, 45սմ , չոր | օրիգինալ իտալականկամ համարժեք, 45սմ , չոր |
| 111  | Ճկախողովակ  | հատ | 30 | 30 | 800 | 800 | օրիգինալ իտալականկամ համարժեք, 60սմ , չոր | օրիգինալ իտալականկամ համարժեք, 60սմ , չոր |
| 112  | Նստակոնքի լողան  | հատ | 20 | 20 | 2500 | 2500 | լողան տակից | լողան տակից |
| 113  | Նստակոնքի լողան  | հատ | 20 | 20 | 2500 | 2500 | լողան տակից | լողան տակից |
| 114  | Ծորակի քիթ 30սմ | հատ | 10 | 10 | 3000 | 3000 | 30սմ | 30սմ |
| 115  | [Երկարաճիտք կոշիկ](http://www.expediter.am/am/prod/692_%D5%8C%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A5_%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B3%D5%AB%D5%BF%D6%84_%D5%AF%D5%B8%D5%B7%D5%AB%D5%AF/) | զույգ | 10 | 10 | 4000 | 4000 | [Ռետինե երկարաճիտք կոշիկ](http://www.expediter.am/am/prod/692_%D5%8C%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A5_%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B3%D5%AB%D5%BF%D6%84_%D5%AF%D5%B8%D5%B7%D5%AB%D5%AF/) N43 | [Ռետինե երկարաճիտք կոշիկ](http://www.expediter.am/am/prod/692_%D5%8C%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A5_%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B3%D5%AB%D5%BF%D6%84_%D5%AF%D5%B8%D5%B7%D5%AB%D5%AF/) N43 |
| 116  | Ջրի փական  | հատ | 20 | 20 | 1500 | 1500 | 1/2 չափսի Ռուսական կամ համարժեք | 1/2 չափսի Ռուսական կամ համարժեք |
| 117  | Ջրի փական  | հատ | 30 | 30 | 2000 | 2000 | ¾ չափսի Ռուսական կամ համարժեք | ¾ չափսի Ռուսական կամ համարժեք |
| 118  | Ջրի փական  | հատ | 10 | 10 | 5000 | 5000 | 1 չափսի Ռուսական կամ համարժեք | 1 չափսի Ռուսական կամ համարժեք |
| 119  | Ջրի փական  | հատ | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Ջրի փական 40 | Ջրի փական 40 |
| 120  | Ջրի փական  | հատ | 10 | 10 | 11000 | 11000 | Ջրի փական 50 | Ջրի փական 50 |
| 121  | Ջրի ծորակի միջուկ | հատ | 30 | 30 | 1000 | 1000 | Ջրի ծորակի միջուկ | Ջրի ծորակի միջուկ |
| 122  | Նստակոնքի կափարիչ | հատ | 45 | 45 | 3500 | 3500 | Նստակոնքի կափարիչ պլաստմասե | Նստակոնքի կափարիչ պլաստմասե |
| 123 | Ավտոմատ անջատիչ 25Ա | հատ | 25 | 25 | 2000 | 2000 | Հալունապահովիչանվանականհոսանքը 25 Ափոփոխականհոսանքի, լարումը 380 ՎըստԳՕՍՏ 17242-86 կամհամարժեք (ՊՆ 2), նախատեսվածէգերբեռնմանևկարճմիացումներիժամանակուժայինգծերիպաշտպանությանհամար։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված ‚Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: | Հալունապահովիչանվանականհոսանքը 25 Ափոփոխականհոսանքի, լարումը 380 ՎըստԳՕՍՏ 17242-86 կամհամարժեք (ՊՆ 2), նախատեսվածէգերբեռնմանևկարճմիացումներիժամանակուժայինգծերիպաշտպանությանհամար։Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատված ‚Ցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: |
| 124 | Ավտոմատ անջատիչ 32Ա | հատ | 25 | 25 | 950 | 950 | Հալունապահովիչ` 32 Աանվանականհոսանքով, լարումը` 220 Վ: Նախատեսվածէգերբեռնմանևկարճմիացումներիժամանակուժայինգծերիպաշտպանությանհամար: Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատվածցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: | Հալունապահովիչ` 32 Աանվանականհոսանքով, լարումը` 220 Վ: Նախատեսվածէգերբեռնմանևկարճմիացումներիժամանակուժայինգծերիպաշտպանությանհամար: Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատվածցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: |
| 125 | Ավտոմատ անջատիչ 63Ա | հատ | 25 | 25 | 5500 | 5500 | Հալունապահովիչ` 63 Աանվանականհոսանքով, լարումը` 380 Վ: Նախատեսվածէգերբեռնմանևկարճմիացումներիժամանակուժայինգծերիպաշտպանությանհամար: Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատվածցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: | Հալունապահովիչ` 63 Աանվանականհոսանքով, լարումը` 380 Վ: Նախատեսվածէգերբեռնմանևկարճմիացումներիժամանակուժայինգծերիպաշտպանությանհամար: Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատվածցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի: |
| 126 | Ապահովիչ ֆարֆրնի 100Ա | հատ | 30 | 30 | 5700 | 5700 | Հալունապահովիչ` 100 Աանվանականհոսանքով, լարումը` 380 Վ, ըստԳՕՍՏ 17242-86 կամհամարժեք (ՊՆ- 2), նախատեսվածէգերբեռնմանևկարճմիացումներիժամանակուժայինգծերիպաշտպանությանհամար: Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատվածցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի | Հալունապահովիչ` 100 Աանվանականհոսանքով, լարումը` 380 Վ, ըստԳՕՍՏ 17242-86 կամհամարժեք (ՊՆ- 2), նախատեսվածէգերբեռնմանևկարճմիացումներիժամանակուժայինգծերիպաշտպանությանհամար: Անվտանգությունը` ըստՀՀկառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Նորոշմամբհաստատվածցածրլարմանէլեկտրասարքավորումներիններկայացվողպահանջներիտեխնիկականկանոնակարգի |
| 127 | Սկոբա մալուխի  | տուփ | 4 | 4 | 800 | 800 | Սկոբա մալուխի N3 | Սկոբա մալուխի N3 |
| 128 | Սկոբա մալուխի  | տուփ | 2 | 2 | 1000 | 1000 | Սկոբա մալուխի N5 | Սկոբա մալուխի N5 |
| 129 | Սանհանգույցի զուգարանակոնք | հատ | 3 | 3 | 30000 | 30000 | ê³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý: | ê³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý: |
| 130 | Կաթսայի ճնշման կլապան | հատ | 2 | 2 | 10000 | 10000 | կլապան 1/2 | կլապան 1/2 |
| 131 | Ազբեստի փոշի | կգ | 3 | 3 |   |   | Ազբեստի փոշի | Ազբեստի փոշի |
| 132 | Ազբեստի թել | մետր | 20 | 20 |   |   | Ազբեստի թել | Ազբեստի թել |
| 133 | Ֆում  | հատ | 3 | 3 | 1000 | 1000 | կանեփի | կանեփի |
| 134 | Սիլիկոն  | հատ | 10 | 10 | 2000 | 2000 | ջերմակայուն | ջերմակայուն |
| 135 | Խոզանակ  | հատ | 5 | 5 | 500 | 500 | մետաղական | մետաղական |
| 136 | Բրոնզե փական  | հատ | 5 | 5 | 12000 | 12000 | 50 | 50 |
| 137 | Ջրամխիչ պումպ  | հատ | 1 | 1 | 70000 | 70000 | Ջրամխիչ պումպ 50 խողովակի KW1.5 | Ջրամխիչ պումպ 50 խողովակի KW1.5 |
| 138 | Ջրամխիչ պումպ  | հատ | 1 | 1 | 20000 | 20000 | Ջրամխիչ պումպ 1 խողովակի KW 0.37 | Ջրամխիչ պումպ 1 խողովակի KW 0.37 |
| 139 | կաթսայի գազայրիչ  | հատ | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 210կգ կաթսայի գազայրիչ պարսական կամ համարժեք | 210կգ կաթսայի գազայրիչ պարսական կամ համարժեք |
| 140 | Աղբաման  | հատ | 10 | 10 | 8000 | 8000 | Մետաղական մոխրամանով տրամագիծը 20 սմ | Մետաղական մոխրամանով տրամագիծը 20 սմ |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | **Շրջանակային համաձայնագրերի ցանկում ընդգրկված է** |
|  |
| **Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[[4]](#footnote-5)** |
| **Բաժին** | **Խումբ** | **Դաս** | **Ծրագիր** | **Բյուջե**  | **Արտաբյուջե** |
|  |  |  |  | **X** | **X** |
| **…** |  |  |  |  |  |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 25.09.14** |  |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[[5]](#footnote-6)** | **1** |  |
| **…** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակիցների անվանումները** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները**  |
|  **ՀՀ դրամ[[6]](#footnote-7)** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով[[7]](#footnote-8)** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով [[8]](#footnote-9)** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով [[9]](#footnote-10)** | **ընդհանուր** |
| **Չափաբաժին 1** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 249 | 249 | 0 | 0 | 249 | 249 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 495.8 | 495.8 | 99,16 | 99,16 | 594,96 | 594,96 |
| **Չափաբաժին 2** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 299 | 299 |  |  | 299 | 299 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 620.8 | 620.8 | 124,16 | 124,16 | 744,96 | 744,96 |
| **Չափաբաժին 3** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 249 | 249 |  |  | 249 | 249 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 454.2 | 454.2 | 90,84 | 90,84 | 545,04 | 545,04 |
| **Չափաբաժին 4** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 499 | 499 |  |  | 499 | 499 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 579,2 | 579,2 | 115,84 | 115,84 | 695,04 | 695,04 |
| **Չափաբաժին 5** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 499 | 499 |  |  | 499 | 499 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 662,5 | 662,5 | 132,5 | 132,5 | 795 | 795 |
| **Չափաբաժին 6** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 350 | 350 |  |  | 350 | 350 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 162,5 | 162,5 | 32,5 | 32,5 | 195 | 195 |
| **Չափաբաժին 7** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 540 | 540 |  |  | 540 | 540 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 312,5 | 312,5 | 62,5 | 62,5 | 375 | 375 |
| **Չափաբաժին 8** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 240 | 240 |  |  | 8 | 8 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 245,8 | 245,8 | 49,16 | 49,16 | 294,96 | 294,96 |
| **Չափաբաժին 9** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 549 | 549 |  |  | 549 | 549 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 412,5 | 412,5 | 82,5 | 82,5 | 495 | 495 |
| **Չափաբաժին 10** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 549 | 549 |  |  | 549 | 549 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 495,8 | 495,8 | 99,16 | 99,16 | 594,96 | 594,96 |
| **Չափաբաժին 11** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1245,8 | 1245,8 | 249,16 | 249,16 | 1494,96 | 1494,96 |
| **Չափաբաժին 12** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 80,0 | 80,0 | 16 | 16 | 96 | 96 |
| **Չափաբաժին 13** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 80,0 | 80,0 | 16 | 16 | 96 | 96 |
| **Չափաբաժին 14** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1250 | 1250 |  |  | 1250 | 1250 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 912,5 | 912,5 | 182,5 | 182,5 | 1095 | 1095 |
| **Չափաբաժին 15** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 80,0 | 80,0 | 16 | 16 | 96 | 96 |
| **Չափաբաժին 16** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 80 | 80 | 16 | 16 | 96 | 96 |
| **Չափաբաժին 17** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1490 | 1490 |  |  | 1490 | 1490 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 995,8 | 995,8 | 199,16 | 199,16 | 1194,96 | 1194,96 |
| **Չափաբաժին 18** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 290 | 290 |  |  | 290 | 290 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 287,5 | 287,5 | 57,5 | 57,5 | 345 | 345 |
| **Չափաբաժին 19** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1490 | 1490 |  |  | 1490 | 1490 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2162,5 | 2162,5 | 432,5 | 432,5 | 2595 | 2595 |
| **Չափաբաժին 20** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 199 | 199 |  |  | 199 | 199 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 412,5 | 412,5 | 82,5 | 82,5 | 495 | 495 |
| **Չափաբաժին 21** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 80,0 | 80,0 | 16 | 16 | 96 | 96 |
| **Չափաբաժին 22** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 66,7 | 66,7 | 13,34 | 13,34 | 80,04 | 80,04 |
| **Չափաբաժին 23** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 249 | 249 |  |  | 249 | 249 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 537,5 | 537,5 | 107,5 | 107,5 | 645 | 645 |
| **Չափաբաժին 24** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 319 | 319 |  |  | 319 | 319 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 620,8 | 620,8 | 124,16 | 124,16 | 744,96 | 744,96 |
| **Չափաբաժին 25** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 249 | 249 |  |  | 249 | 249 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 454,2 | 454,2 | 90,84 | 90,84 | 545,04 | 545,04 |
| **Չափաբաժին 26** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 204,2 | 204,2 | 40,84 | 40,84 | 245,04 | 245,04 |
| **Չափաբաժին 27** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 204,2 | 204,2 | 40,84 | 40,84 | 245,04 | 245,04 |
| **Չափաբաժին 28** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 829,2 | 829,2 | 165,84 | 165,84 | 995,04 | 995,04 |
| **Չափաբաժին 29** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 790 | 790 |  |  | 790 | 790 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2162,5 | 2162,5 | 432,5 | 432,5 | 2595 | 2595 |
| **Չափաբաժին 30** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1180 | 1180 |  |  | 1180 | 1180 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 3245,8 | 3245,8 | 649,16 | 649,16 | 3894,96 | 3894,96 |
| **Չափաբաժին 31** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 80,0 | 80,0 | 16 | 16 | 96 | 96 |
| **Չափաբաժին 33** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 66,7 | 66,7 | 13,34 | 13,34 | 80,04 | 80,04 |
| **Չափաբաժին 34** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 850 | 850 |  |  | 850 | 850 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 787,5 | 787,5 | 157,5 | 157,5 | 945 | 945 |
| **Չափաբաժին 35** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 490 | 490 |  |  | 490 | 490 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1287,5 | 1287,5 | 257,5 | 257,5 | 1545 | 1545 |
| **Չափաբաժին 36** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 690 | 690 |  |  | 690 | 690 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1787,5 | 1787,5 | 357,5 | 357,5 | 2145 | 2145 |
| **Չափաբաժին 37** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 2690 | 2690 |  |  | 2690 | 2690 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 3495,8 | 3495,8 | 699,16 | 699,16 | 4194,96 | 4194,96 |
| **Չափաբաժին 38** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 3490 | 3490 |  |  | 3490 | 3490 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 5162,5 | 5162,5 | 1032,5 | 1032,5 | 6195 | 6195 |
| **Չափաբաժին 39** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 4860 | 4860 |  |  | 4860 | 4860 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 12995,8 | 12995,8 | 2599,16 | 2599,16 | 15594,96 | 15594,96 |
| **Չափաբաժին 40** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 5940 | 5940 |  |  | 5940 | 5940 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 21245,8 | 21245,8 | 4249,16 | 4249,16 | 25494,96 | 25494,96 |
| **Չափաբաժին 41** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 650 | 650 |  |  | 650 | 650 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 995,8 | 995,8 | 199,16 | 199,16 | 1194,96 | 1194,96 |
| **Չափաբաժին 42** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 350 | 350 |  |  | 350 | 350 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 537,5 | 537,5 | 107,5 | 107,5 | 645 | 645 |
| **Չափաբաժին 43** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 790 | 790 |  |  | 790 | 790 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 620,8 | 620,8 | 124,16 | 124,16 | 744,96 | 744,96 |
| **Չափաբաժին 44** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 790 | 790 |  |  | 790 | 790 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 620,8 | 620,8 | 124,16 | 124,16 | 744,96 | 744,96 |
| **Չափաբաժին 45** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 790 | 790 |  |  | 790 | 790 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 745,8 | 745,8 | 149,16 | 149,16 | 894,96 | 894,96 |
| **Չափաբաժին 46** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 954,2 | 954,2 | 190,84 | 190,84 | 1145,04 | 1145,04 |
| **Չափաբաժին 47** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1280 | 1280 |  |  | 1280 | 1280 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2495,8 | 2495,8 | 499,16 | 499,16 | 2994,96 | 2994,96 |
| **Չափաբաժին 48** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1840 | 1840 |  |  | 1840 | 1840 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 5829,2 | 5829,2 | 1165,84 | 1165,84 | 6995,04 | 6995,04 |
| **Չափաբաժին 49** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 990 | 990 |  |  | 990 | 990 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1245,8 | 1245,8 | 249,16 | 249,16 | 1494,96 | 1494,96 |
| **Չափաբաժին 50** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 240 | 240 |  |  | 240 | 240 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 245,8 | 245,8 | 49,16 | 49,16 | 294,96 | 294,96 |
| **Չափաբաժին 51** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 412,5 | 412,5 | 82,5 | 82,5 | 495 | 495 |
| **Չափաբաժին 52** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 190 | 190 |  |  | 190 | 190 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 495,8 | 495,8 | 99,16 | 99,16 | 594,96 | 594,96 |
| **Չափաբաժին 53** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 290 | 290 |  |  | 290 | 290 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 495,8 | 495,8 | 99,16 | 99,16 | 594,96 | 594,96 |
| **Չափաբաժին 54** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 390 | 390 |  |  | 390 | 390 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 579,2 | 579,2 | 115,84 | 115,84 | 695,04 | 695,04 |
| **Չափաբաժին 55** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 540 | 540 |  |  | 540 | 540 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 620,8 | 620,8 | 124,16 | 124,16 | 744,96 | 744,96 |
| **Չափաբաժին 56** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 680 | 680 |  |  | 680 | 680 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 662,5 | 662,5 | 132,5 | 132,5 | 795 | 795 |
| **Չափաբաժին 57** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 104,2 | 104,2 | 20,84 | 20,84 | 125,04 | 125,04 |
| **Չափաբաժին 58** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 190 | 190 |  |  | 190 | 190 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 129,2 | 129,2 | 25,84 | 25,84 | 155,04 | 155,04 |
| **Չափաբաժին 59** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 290 | 290 |  |  | 290 | 290 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 287,5 | 287,5 | 57,5 | 57,5 | 345 | 345 |
| **Չափաբաժին 60** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 390 | 390 |  |  | 390 | 390 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 495,8 | 495,8 | 99,16 | 99,16 | 594,96 | 594,96 |
| **Չափաբաժին 61** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 540 | 540 |  |  | 540 | 540 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 870,8 | 870,8 | 174,16 | 174,16 | 1044,96 | 1044,96 |
| **Չափաբաժին 62** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 680 | 680 |  |  | 680 | 680 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1037,5 | 1037,5 | 207,5 | 207,5 | 1245 | 1245 |
| **Չափաբաժին 63** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| **Չափաբաժին 64** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 4,2 | 4,2 | 0,84 | 0,84 | 5,04 | 5,04 |
| **Չափաբաժին 65** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 9 | 9 |
| **Չափաբաժին 66** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 |
| **Չափաբաժին 67** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 3,3 | 3,3 | 0,66 | 0,66 | 3,96 | 3,96 |
| **Չափաբաժին 68** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 8,3 | 8,3 | 1,66 | 1,66 | 9,96 | 9,96 |
| **Չափաբաժին 69** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 750 | 750 |  |  | 750 | 750 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2912,5 | 2912,5 | 582,5 | 582,5 | 3495 | 3495 |
| **Չափաբաժին 70** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 280 | 280 |  |  | 280 | 280 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 162,5 | 162,5 | 32,5 | 32,5 | 195 | 195 |
| **Չափաբաժին 71** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 50,0 | 50,0 | 10 | 10 | 60 | 60 |
| **Չափաբաժին 72** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 480 | 480 |  |  | 480 | 480 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 704,2 | 704,2 | 140,84 | 140,84 | 845,04 | 845,04 |
| **Չափաբաժին 73** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 3900 | 3900 |  |  | 3900 | 3900 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2912,5 | 2912,5 | 582,5 | 582,5 | 3495 | 3495 |
| **Չափաբաժին 74** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 4900 | 4900 |  |  | 4900 | 4900 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 4162,5 | 4162,5 | 832,5 | 832,5 | 4995 | 4995 |
| **Չափաբաժին 75** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 139 | 139 |  |  | 139 | 139 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 163,3 | 163,3 | 32,66 | 32,66 | 195,96 | 195,96 |
| **Չափաբաժին 76** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 230 | 230 |  |  | 230 | 230 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 163,3 | 163,3 | 32,66 | 32,66 | 195,96 | 195,96 |
| **Չափաբաժին 77** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 173 | 173 |  |  | 173 | 173 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 245,8 | 245,8 | 49,16 | 49,16 | 294,96 | 294,96 |
| **Չափաբաժին 78** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 580 | 580 |  |  | 580 | 580 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1495,8 | 1495,8 | 299,16 | 299,16 | 1794,96 | 1794,96 |
| **Չափաբաժին 79** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1495,8 | 1495,8 | 299,16 | 299,16 | 1794,96 | 1794,96 |
| **Չափաբաժին 80** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 640 | 640 |  |  | 640 | 640 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1579,2 | 1579,2 | 315,84 | 315,84 | 1895,04 | 1895,04 |
| **Չափաբաժին 81** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 120,8 | 120,8 | 24,16 | 24,16 | 144,96 | 144,96 |
| **Չափաբաժին 82** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 795 | 795 |  |  | 795 | 795 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 829,2 | 829,2 | 165,84 | 165,84 | 995,04 | 995,04 |
| **Չափաբաժին 83** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 850 | 850 |  |  | 850 | 850 |
| **Չափաբաժին 84** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |
| **Չափաբաժին 85** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 249 | 249 |  |  | 249 | 249 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 537,5 | 537,5 | 107,5 | 107,5 | 645 | 645 |
| **Չափաբաժին 86** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 229 | 229 |  |  | 229 | 229 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 620,8 | 620,8 | 124,16 | 124,16 | 744,96 | 744,96 |
| **Չափաբաժին 87** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 680 | 680 |  |  | 680 | 680 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 870,8 | 870,8 | 174,16 | 174,16 | 1044,96 | 1044,96 |
| **Չափաբաժին 88** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 240 | 240 |  |  | 240 | 240 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 412,5 | 412,5 | 82,5 | 82,5 | 495 | 495 |
|  | Մեր նավակը | 199,17 | 199,17 | 39,834 | 39,834 | 239,004 | 239,004 |
| **Չափաբաժին 89** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 159 | 159 |  |  | 159 | 159 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 412,5 | 412,5 | 82,5 | 82,5 | 495 | 495 |
|  | Մեր նավակը | 365 | 365 | 73 | 73 | 438 | 438 |
| **Չափաբաժին 90** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 249 | 249 |  |  | 249 | 249 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 370,8 | 370,8 | 74,16 | 74,16 | 444,96 | 444,96 |
|  | Մեր նավակը | 190,83 | 190,83 | 38,166 | 38,166 | 228,996 | 228,996 |
| **Չափաբաժին 91** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 289 | 289 |  |  | 289 | 289 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 229,2 | 229,2 | 45,84 | 45,84 | 275,04 | 275,04 |
|  | Մեր նավակը | 149,17 | 149,17 | 29,834 | 29,834 | 179,004 | 179,004 |
| **Չափաբաժին 92** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 92 | 92 |  |  | 92 | 92 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 163,3 | 163,3 | 32,66 | 32,66 | 195,96 | 195,96 |
| **Չափաբաժին 93** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 720 | 720 |  |  | 720 | 720 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 995,8 | 995,8 | 199,16 | 199,16 | 1194,96 | 1194,96 |
| **Չափաբաժին 94** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 745,8 | 745,8 | 149,16 | 149,16 | 894,96 | 894,96 |
| **Չափաբաժին 95** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1245 | 1245 | 249 | 249 | 1494 | 1494 |
| **Չափաբաժին 96** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2412,5 | 2412,5 | 482,5 | 482,5 | 2895 | 2895 |
| **Չափաբաժին 97** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 4912,5 | 4912,5 | 982,5 | 982,5 | 5895 | 5895 |
| **Չափաբաժին 98** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 5745,8 | 5745,8 | 1149,16 | 1149,16 | 6894,96 | 6894,96 |
| **Չափաբաժին 99** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1829,2 | 1829,2 | 365,84 | 365,84 | 2195,04 | 2195,04 |
| **Չափաբաժին 100** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 2480 | 2480 |  |  | 2480 | 2480 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 3245,8 | 3245,8 | 649,16 | 649,16 | 3894,96 | 3894,96 |
| **Չափաբաժին 102** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1180 | 1180 |  |  | 1180 | 1180 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1370,8 | 1370,8 | 274,16 | 274,16 | 1644,96 | 1644,96 |
| **Չափաբաժին 103** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 4912,5 | 4912,5 | 982,5 | 982,5 | 5895 | 5895 |
| **Չափաբաժին 104** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |
| **Չափաբաժին 105** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 700 | 700 |  |  | 700 | 700 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 829,2 | 829,2 | 165,84 | 165,84 | 995,04 | 995,04 |
| **Չափաբաժին 106** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 4800 | 4800 |  |  | 4800 | 4800 |
| **Չափաբաժին 107** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 350 | 350 |  |  | 350 | 350 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 454,2 | 454,2 | 90,84 | 90,84 | 545,04 | 545,04 |
| **Չափաբաժին 108** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 950 | 950 |  |  | 950 | 950 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2079,2 | 2079,2 | 415,84 | 415,84 | 2495,04 | 2495,04 |
| **Չափաբաժին 109** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 290 | 290 |  |  | 290 | 290 |
| **Չափաբաժին 110** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 545 | 545 |  |  | 545 | 545 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 620,8 | 620,8 | 124,16 | 124,16 | 744,96 | 744,96 |
| **Չափաբաժին 111** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 595 | 595 |  |  | 595 | 595 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 829,2 | 829,2 | 165,84 | 165,84 | 995,04 | 995,04 |
| **Չափաբաժին 112** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 3162,5 | 3162,5 | 632,5 | 632,5 | 3795 | 3795 |
| **Չափաբաժին 113** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 3162,5 | 3162,5 | 632,5 | 632,5 | 3795 | 3795 |
| **Չափաբաժին 114** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 4162,5 | 4162,5 | 832,5 | 832,5 | 4995 | 4995 |
| **Չափաբաժին 115** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 2990 | 2990 |  |  | 2990 | 2990 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 3162,5 | 3162,5 | 632,5 | 632,5 | 3795 | 3795 |
| **Չափաբաժին 116** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 995,8 | 995,8 | 199,16 | 199,16 | 1194,96 | 1194,96 |
| **Չափաբաժին 117** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1900 | 1900 |  |  | 1900 | 1900 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1662,5 | 1662,5 | 332,5 | 332,5 | 1995 | 1995 |
| **Չափաբաժին 118** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 3245,8 | 3245,8 | 649,16 | 649,16 | 3894,96 | 3894,96 |
| **Չափաբաժին 119** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 8300 | 8300 |  |  | 8300 | 8300 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 10829,2 | 10829,2 | 2165,84 | 2165,84 | 12995,04 | 12995,04 |
| **Չափաբաժին 120** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 10450 | 10450 |  |  | 10450 | 10450 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 13745,8 | 13745,8 | 2749,16 | 2749,16 | 16494,96 | 16494,96 |
| **Չափաբաժին 121** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 540 | 540 |  |  | 540 | 540 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 829,2 | 829,2 | 165,84 | 165,84 | 995,04 | 995,04 |
| **Չափաբաժին 122** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 2390 | 2390 |  |  | 2390 | 2390 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 2912,5 | 2912,5 | 582,5 | 582,5 | 3495 | 3495 |
| **Չափաբաժին 123** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 2480 | 2480 |  |  | 2480 | 2480 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1037,5 | 1037,5 | 207,5 | 207,5 | 1245 | 1245 |
| **Չափաբաժին 124** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 545 | 545 |  |  | 545 | 545 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1162,5 | 1162,5 | 232,5 | 232,5 | 1395 | 1395 |
| **Չափաբաժին 125** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 5950 | 5950 |  |  | 5950 | 5950 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 1620,8 | 1620,8 | 324,16 | 324,16 | 1944,96 | 1944,96 |
| **Չափաբաժին 126** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 1650 | 1650 |  |  | 1650 | 1650 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 5412 | 5412 | 1082,4 | 1082,4 | 6494,4 | 6494,4 |
| **Չափաբաժին 127** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 662,5 | 662,5 | 132,5 | 132,5 | 795 | 795 |
| **Չափաբաժին 128** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 829,2 | 829,2 | 165,84 | 165,84 | 995,04 | 995,04 |
| **Չափաբաժին 129** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 28400 | 28400 |  |  | 28400 | 28400 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 24162,5 | 24162,5 | 4832,5 | 4832,5 | 28995 | 28995 |
| **Չափաբաժին 130** | Էկոմիքս ՍՊԸ | 8329,2 | 8329,2 | 1665,84 | 1665,84 | 9995,04 | 9995,04 |
| **Չափաբաժին 133** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 745,8 | 745,8 | 149,16 | 149,16 | 894,96 | 894,96 |
| **Չափաբաժին 134** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 787,5 | 787,5 | 157,5 | 157,5 | 945 | 945 |
| **Չափաբաժին 135** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 350 | 350 |  |  | 350 | 350 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 329,2 | 329,2 | 65,84 | 65,84 | 395,04 | 395,04 |
| **Չափաբաժին 136** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 10450 | 10450 |  |  | 10450 | 10450 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 13475,8 | 13475,8 | 2695,16 | 2695,16 | 16170,96 | 16170,96 |
| **Չափաբաժին 140** | Լիդեր Քոմփանի ՍՊԸ | 6400 | 6400 |  |  | 6400 | 6400 |
|  | Էկոմիքս ՍՊԸ | 13329,2 | 13329,2 | 2665,84 | 2665,84 | 15995,04 | 15995,04 |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը**  | **Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը** | **Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն**  | **Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը** | **Ֆինա-նսական միջոցներ**  | **Տեխնի-կական միջոց-ներ** | **Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ** | **Գնային առաջարկ** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 06.10.14** |  |
| **Անգործության ժամկետ** |  **Անգործության ժամկետի սկիզբ** |  **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **07.10.14** | **12.10.14** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը** | **07.10.14** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **13.10.14** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը** | **13.10.14** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր[[10]](#footnote-11)** |
|  | «Մեր նավակը» ՍՊԸ | ՎԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-14/2-3 | 13.10.14 | 30.12.14 | 0 | 136300 | 136300 |
|  | «Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ | ՎԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-14/2-1 | 13.10.14 | 30.12.14 | 0 | 2517295 | 2517295 |
|  | « Էկոմիքս » ՍՊԸ | ՎԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11-14/2-2 | 13.10.14 | 30.12.14 | 0 | 1252960 | 1252960 |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ[[11]](#footnote-12) / Անձնագրի համարը և սերիան** |
|  | «Մեր նավակը» ՍՊԸ | ք.Երևան, Սոսեի 13 | mernavak@yahoo.com | Հ/Հ 1570013712000100 | ՀՎՀՀ 00112363 |
|  | «Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ | ք. Երևան, Դավիթաշեն 2 թաղ, 13 շ. 15բն | lidercompany@yahoo.com | Հ/Հ 16043024016000 | ՀՎՀՀ 00125923 |
|  | « Էկոմիքս » ՍՊԸ | ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/1, բն.28 | ekomix@outlook.com | Հ/Հ 005015318001 | ՀՎՀՀ 01255701 |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** 32,137,138,139 չափաբաժիններով մրցույթը համարվում է չկայացած ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 35 հոդվածի 4 կետի:101.131.132 չափաբաժիններով մրցույթը համարվում է չկայացած ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 35 հոդվածի 3 կետի: |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  | **www.gnumner.am կայք** |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  |  |
|  |
| **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** |  |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Ա.Պողոսյան** | **0322-469-48** | **myarpi@yandex.ru** |

***Պատվիրատու`*** Վանաձորի բժշկակա կենտրոն ՓԲԸ-ն

1. *Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի` «ընդհ10.26անուր» սյունակում:10.008* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Լրացնել տվյալ ը11.196նթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:* [↑](#footnote-ref-12)